[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.16
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	0	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty porednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
nfn=eN studio Marcin Tur,
afn=15-268 Białystok, ul. Krasińskiego 2 lok.7
nb=PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNCZNEJ STRAŻY POŻARNEJ W STAREJ KAMIONCE
ab=16-100STARA KAMIONKA  282/2, 282/4, 282/7, 282/8, 282/9, 282/10 obręb - Stara Kamionka
ni=Gmina Sokółka
ai=16-100 SOKÓŁKA, Pl. Kociuszki 1
br=ELEKTRYCZNA
nk=mgr inż. arch. Marcin Tur
npn=mgr inż. Marek Prokopiuk
dt=06.12.2022
kln=Kalkulacj. wykonano na podstawie:1310Rozporz.dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw1310sporz.dzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)1310Rozporz.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre.lenia metod i1310podstaw sporz.dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac1310projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre.lonych w programie1310funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).1310Rozporz.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego.owego1310zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru1310robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)1310Podstaw. do sporz.dzenia kosztorysu stanowi.:1310- katalogi nak.adow rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstawy wycenyh1310- przedmiar robot wykonany na podstawie obmiarow z natury1310- założenia wyjciowe do kosztorysowania1310- zastosowano ceny rednie krajowe wg. wydawnictwa .SEKOCENBUDh na dzień.1310sporzšdzenia kosztorysu, uzupełnione o wartoci z rynku lokalnego1310
pcn=SekocenBud III kw. 2022r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nr=1
nm=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty porednie
wa=67.2	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=11.1	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 445]
ty=M
na=panel fotowoltaiczny 290Wp wg projektu
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 448]
ty=M
na=inwerter 3faz DC/AC 10kW 2MPP wg projektu
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 393]
ty=M
na=syrena alarmowa mechaniczna o mocy 3kW 70dB o zasięgu 6000m. wraz z konstrukcjš wsporczš
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=B- Oprawa przemysłowa nastropowa  LED 34W 5200LM PC OPAL E IP65 840 l=1200 mm
id=7302499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=tablice rozdzielcze RG-OSP
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 329]
ty=M
na=E-Oprawa nastropowa PLAFON 20W LED 2700LM PC E IP65 840
id=7302499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m
id=7590810	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=60
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590810

[RMS ZEST 332]
ty=M
na=D  Oprawa nastropowa  LED 17W  2600LM MICRO-LINE E IP44 34 840 / 400X400 mm
id=7302499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Oprawy owietleniowa awaryjna  typu ZAw
id=7302499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 335]
ty=M
na=Oprawa owietleniowa Zew1 Oprawa zewnętrzna nawietlacz 12500lm  Z CZUJNIKIEM RUCHU
id=7302499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=Kabel YKY 4x16mm2
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=94.64
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 424]
ty=M
na=Uchwyt betonowy w tworzywie do prowadzenia drutu odgromowego na płaskich dachach.
id=7590438	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=336

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=457.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=E1 Oprawa do wbudowania LED 14W 5Y 14W 1600LM E 21 IP44 840
id=7302499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 379]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDY 5x4mm2
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=170.56
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 333]
ty=M
na=D2  OPAWA MONTAŻ N/T  LED 26W 3900LM MICRO-LINE E 34 840 / 600X600
id=7302499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 381]
ty=M
na=gniazda elektrycznego 400V 16A 5P IP44
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Oprawy owietleniowa awaryjna  typu Ew1
id=7302499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=Rozbudowa istn tablicy wietlicy TG+TL
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 213]
ty=S
na=agregat pršdotwórczy do 2.5 kVA
id=81111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=12.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	81111

[RMS ZEST 446]
ty=M
na=skrzynka przyłšczeniowa PV
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDY 3x1,5
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=432.64
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=sufitowy czujnik ruchu o kšcie detekcji 360 stopni
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 390]
ty=M
na=Gniazdo 2P+Z 230V  16A  IP44
id=7530306	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31

[RMS ZEST 336]
ty=M
na=P  oprawa plafon hermetyczny LED IP65 IK10 min 4000 lm , z czujnikiem ruchu IR , montaż n/t na cianie
id=7302499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 214]
ty=S
na=rodek transportowy
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=13.5473
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 380]
ty=M
na=przewody kabelkowe - YDY 5x2,5
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=149.76
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 422]
ty=R
na=Robocizna razem'
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=tablice rozdzielcze kotłowni TK
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=Oprawy owietleniowa awaryjna  typu Aw1
id=7302499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=Oprawy owietleniowa awaryjna  typu Aw2
id=7302499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Oprawy owietleniowa awaryjna  typu Aw3
id=7302499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=złšcza prętów
id=7590850	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=50
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590850

[RMS ZEST 421]
ty=M
na=bednarka ocynkowana Fe 30x4
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=94.64
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121099

[RMS ZEST 423]
ty=M
na=drut DFeZn fi 8mm
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=187.2

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=kołki rozporowe plastykowe
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2474.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 334]
ty=M
na=F1  Oprawa nacienna nad lustro kinkiet strumień wietlny do dołu LED 14W 2200lm PLX E 840
id=7302499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=E2  Oprawa nastropowa PLAFON 32W LED 3800LM PC E IP65 840
id=7302499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7304199

[RMS ZEST 426]
ty=M
na=Masa klejšca
id=	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20

[RMS ZEST 431]
ty=M
na=maszt 2,0-metrowy fi 16mm  na podstawie betonowej
id=7590500	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=łšcznik jednobiegunowy   IP44
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=masa do szczelnień p.poż
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=rury DVK 110 mm
id=5609999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.2

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=gniazdo wtykowe podwójne  230V z bol. ochr. 16A  IP20.
id=7530306	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.26

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=bednarka ocynkowana FeZn 30x4
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=47.84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121099

[RMS ZEST 365]
ty=R
na=Robocizna razem
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 433]
ty=M
na=maszt 3,0-metrowy fi 16mm  na podstawie betonowej
id=7590500	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 212]
ty=S
na=młot udarowy elektryczny
id=21811	1
jm=m-g	148
ce=0
il=12.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	21811

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=dopuszczenei do pracy PGE Dystrybucja
id=7918199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7918199

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=uchwyty kablowe do mocowania n/t
id=1551399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2284.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 443]
ty=M
na=Kabel YKY5x6
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.88
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDY 4x1,5
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=83.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=przewody DC 4mm2
id=7920999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=83.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7920999

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=drut FeZn fi 8 mm
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=74.88
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121099

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=rura osłonowa grubocienna o gruboci cianki min 3mm z mocowaniem
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=74.88
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121099

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=przewody antenowe RG213
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=piasek
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.512
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601799

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=Skrzynka kontrolna z tworzywa sztucznego o wymiarach min. 250x168mm.
id=8310999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8310999

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=łšcznik przycisk "wiatło" IP44
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 429]
ty=M
na=Uchwyt do drutu ?  8mm  z kołkiem wkręcany
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 391]
ty=M
na=czujnik kontroli faz np. DKF-03
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 346]
ty=M
na=przewody kabelkowe HDGs 2x2,5
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=57.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 388]
ty=M
na=główny wyłšcznik pršdu GWP IP65 2NO
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 415]
ty=M
na=skrzynka mieszkaniowa  TSM 2x12 IP40 np PPBKI80052 lub równoważna płyta panel 4xkey kat 5e
id=AT10039	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 218]
ty=S
na=spawarka
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=7.3884
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72100

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=ziemia urodzajna (humus)
id=3970100	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.3712
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3970100

[RMS ZEST 386]
ty=M
na=Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP20
id=7530306	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.12

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=Rura osłonowa SRS110
id=5000999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.16

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=korytka X 111
id=8322200	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8321899

[RMS ZEST 373]
ty=M
na=listwa elektroinstalacyjna LN 30x10
id=7583099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7583099

[RMS ZEST 420]
ty=M
na=adapter MMC 45x45 mm do modułów RJ45 -gniazdo p/t 2xRJ45
id=AT10007	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 347]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDY 3x2,5
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 449]
ty=M
na=Przewód LgY 6mm2
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121099

[RMS ZEST 295]
ty=S
na=dwignik hydrauliczny przenoszony z napędem spalinowym 250 t
id=35414	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.396
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	35414

[RMS ZEST 296]
ty=S
na=pompa wysokocinieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm
id=14632	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.396
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	14632

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDY 2x1,5
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=74.88
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 243]
ty=S
na=samochód samowyładowczy
id=39800	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.216
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39810

[RMS ZEST 316]
ty=M
na=przewody YDY 3x4mm2
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 442]
ty=M
na=Główna szyna wyrównawcza
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=Gniazdo DATA z uziemieniem IP20
id=753420173	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 436]
ty=M
na=przewody kabelkowe LgYżo 16 mm2
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=przewód LgYżo 16mm2
id=7920999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7920999

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=rura osłonowa 40mm o gr cianki 3mm
id=7590640	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590640

[RMS ZEST 375]
ty=M
na=łšcznik LN 30x10
id=8322199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8322199

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania z nabojami i osłonš
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=99.9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990599

[RMS ZEST 409]
ty=S
na=przyrzšd pomiarowy okablowania strukturalnego miedzianego'
id=AT103	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0.5
wcn=10	10

[RMS ZEST 430]
ty=R
na=Robocizna razem''
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 297]
ty=S
na=zespół pršdotwórczy, trójfazowy, przewony
id=81120	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.396
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	81120

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=grot stalowy
id=7590850	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590830

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=puszki izolacyjne podtynkowe
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=81.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7540060

[RMS ZEST 427]
ty=M
na=Wazelina techniczna
id=	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 217]
ty=S
na=żuraw samochodowy
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.5093
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31100

[RMS ZEST 414]
ty=M
na=rury przewodowe DVK50
id=5609999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4

[RMS ZEST 417]
ty=M
na=Kabel liniowy UTP kat 5e LSOH
id=AT10004	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=66

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=złšcza pręt-płaskownik
id=7590799	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590799

[RMS ZEST 434]
ty=R
na=Robocizna razem''''
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=łšcznik schodowy IP44
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=złšcza kontrolne
id=7590610	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590799

[RMS ZEST 435]
ty=M
na=złšcza rynnowe'
id=7590640	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590640

[RMS ZEST 428]
ty=S
na=Spawarka elektr.wirujšca 300A
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=7.052

[RMS ZEST 432]
ty=R
na=Robocizna razem'''
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=1482.6698

[RMS ZEST 282]
ty=S
na=rodek transportowy''
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.42
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 394]
ty=M
na=przewody kabelkowe YKY 2x1,5mm2
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 376]
ty=M
na=uchwyty mocujšce p.poz do HDGs 2x2,5
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=110
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 253]
ty=S
na=cišgnik kołowy
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.4393
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39100

[RMS ZEST 441]
ty=M
na=bednarka ocynkowana FeZn 25x4
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121099

[RMS ZEST 419]
ty=M
na=moduł RJ45 UTP MMC nieekranowany
id=AT10005	3
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 400]
ty=M
na=Rury winidurowe karbowane giętkie  o r.25 mm
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=listwa elektroinstalacyjna LN 60x40
id=7583099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7583099

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=wazelina techniczna
id=1034799	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.9843
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1034700

[RMS ZEST 452]
ty=M
na=wspornik cienny do bednarki FeZn 25x4
id=7590300	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590599

[RMS ZEST 342]
ty=M
na=rury winidurowe fi28
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 344]
ty=M
na=uchwyty do RL28
id=1551399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=42
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=zabezpieczenia przeciwprzepięciowego na przewodzie antenowym RG213
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 440]
ty=M
na=blacha ołowiana
id=1213099	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1213099

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=łšcznik wiecznikowy IP44
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=przewody izolowane jednożyłowe LgY 6mm2
id=7920999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7920999

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=łšcznik wiecznikowy  IP20
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 401]
ty=M
na=uchwyty uniwersalne do rur karbowanych 25 mm
id=1551399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=63
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 283]
ty=S
na=żuraw samochodowy''
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.21
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31100

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=łšcznik jednobiegunowy   IP20
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=łšcznik LN 60x40
id=8322199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.76
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8322199

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=złšcza rynnowe
id=7590640	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590640

[RMS ZEST 425]
ty=M
na=Zacisk rynnowy, drut mocow. za pom. mostka
id=7590633	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.04

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II
id=1560199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560199

[RMS ZEST 339]
ty=M
na=rury winidurowe fi20
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=nasiona traw
id=3970500	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5472
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3970500

[RMS ZEST 368]
ty=M
na=Ramka dla osprzętu podtynkowego podwójna
id=7519121	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 341]
ty=M
na=uchwyty do RL20
id=1551399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 439]
ty=M
na=ruby stalowe z nakrętkami i podkładkami
id=6801299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.116
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801299

[RMS ZEST 343]
ty=M
na=złšczki doRL28
id=7580499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580499

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=puszki
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 252]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.4393
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39970

[RMS ZEST 340]
ty=M
na=złšczki do RL20
id=7580499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580499

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=opaski kablowe typu Oki
id=7648099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7648099

[RMS ZEST 418]
ty=M
na=puszka podtynkowa MMC
id=AT10011	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 410]
ty=S
na=rodek łšcznoci bezprzewodowej
id=AT106	3
jm=m-g	148
ce=0
il=0.03

[RMS ZEST 411]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 458]
ty=M
na=drzwiczkami rewizyjnymi transparentne
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 457]
ty=M
na=Kaseta z przyciskiem  awaryjnym  grzybkowy
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 453]
ty=M
na=konstrukcja wsporcza do mocowanie  modułów fotowoltaicznych  na dachu z blachy trapezowej T35
id=8340799	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8340899

[RMS ZEST 3]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Demontaż instalacji owietleniowej 
wa=0
kn=0	0	0
id=2056
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=2061
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-01	4-03	1134-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw i instalacji owietleniowej wraz z utulizacjš
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[POZYCJA]
id=3512
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-01	4-03	1134-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż instalacji gniazdowej i siłowej z utylizacjš
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 432]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[POZYCJA]
id=3514
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-01	4-03	1134-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż instalacji ostrzegawczej (instalacaj do częciowego ponownego montażu)
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 432]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[ELEMENT 1]
na=Zasilanie RG_OSP
wa=0
kn=0	0	0
id=3516
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=3517
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-02	5	0701-02		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=24.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24.32	1	24,32		

[RMS 432]
nz=2.24	0	2.24
np=1
wa=0
wb=0
il=54.4768

[POZYCJA]
id=3521
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoci do 0,4 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=152
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=152	1	152		

[RMS 432]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9152

[RMS 242]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=8.512

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 243]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=1.216

[POZYCJA]
id=3519
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=18.24
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18.24	1	18,24		

[RMS 432]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0
il=22.0704

[POZYCJA]
id=3526
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych DVK 110 mm w rowie kablowym i w budynku wraz z uszczlenieniem systemowym wejcia rury osłonowej do budynku
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=30
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 432]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=3.84

[RMS 281]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 282]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 283]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=3572
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0724-02	5	0724-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy pionowe ręczne dla urzšdzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=4.73	0	4.73
np=1
wa=0
wb=0
il=4.73

[POZYCJA]
id=3574
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0723-02	5	0723-02		1
mpn=_1211
na=Przewierty mechaniczne dla rury o r.do 125 mm pod obiektami - rura SRS 110
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=4
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 432]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=7.72

[RMS 301]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 214]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.104

[RMS 295]
nz=0.599	0	0.599
np=1
wa=0
wb=0
il=2.396

[RMS 296]
nz=0.599	0	0.599
np=1
wa=0
wb=0
il=2.396

[RMS 297]
nz=0.599	0	0.599
np=1
wa=0
wb=0
il=2.396

[POZYCJA]
id=3532
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie- Kabel YKY 4x16mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=48
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48		

[RMS 432]
nz=0.0461	0	0.0461
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2128

[RMS 304]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=49.92

[RMS 249]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.432

[RMS 250]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 286]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=20.16

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 214]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7152

[RMS 252]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2544

[RMS 253]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2544

[RMS 217]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2544

[POZYCJA]
id=3544
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YKY 4x16 w rurach osłonowych, złšczu,RG
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=43
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43		

[RMS 432]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0721

[RMS 304]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=44.72

[RMS 249]
nz=0.0361	0	0.0361
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5523

[RMS 250]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 214]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2881

[RMS 252]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1849

[RMS 253]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1849

[RMS 217]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1849

[POZYCJA]
id=3564
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0507-01	1	0507-01		1
mpn=_1211
na=Humusowanie skarp z obsianiem przy gruboci warstwy humusu 5 cm.
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=45.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45.6	1	45,6		

[RMS 432]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=6.384

[RMS 291]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3712

[RMS 292]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5472

[POZYCJA]
id=3568
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[POZYCJA]
id=3570
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiajšcej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[ELEMENT 1]
na=Rozdzielnice elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=247
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=248
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-02	5	0404-02		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg- Tablica RG-OSP (zgodnie ze schematej jednokreskowym)
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=2.99	0	2.99
np=1
wa=0
wb=0
il=2.99

[RMS 305]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1822
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-02	5	0404-02		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg- Tablica kotłowni TK  (zgodnie ze schematej jednokreskowym)
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=2.99	0	2.99
np=1
wa=0
wb=0
il=2.99

[RMS 308]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1825
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-02	5	0404-02		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg- Rozbudowa istn. tablicy istniejšcej wietlnicy  TG+TL (zgodnie ze schematej jednokreskowym)
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=2.99	0	2.99
np=1
wa=0
wb=0
il=2.99

[RMS 307]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Zasilanie tablic elektrycznych 
wa=0
kn=0	0	0
id=1884
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=3611
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0202-02	5	0202-02		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach - przewód LgY 6mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=8
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 432]
nz=0.0179	0	0.0179
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1432

[RMS 314]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3186
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0202-03	5	0202-03		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 35 mm2 układane w gotowych korytkach - przewody wyrównawcze LgYżo 16 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=10
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 432]
nz=0.0242	0	0.0242
np=1
wa=0
wb=0
il=0.242

[RMS 309]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3634
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łšcznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- YDY 3x4mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=25
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[RMS 432]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 316]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1885
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=25
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[RMS 432]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=1.995

[POZYCJA]
id=1887
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokoci do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=25
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[RMS 432]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3125

[POZYCJA]
id=3638
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-05	5	0110-05		1
mpn=_1211
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nacienne, przypodłogowe i cienne) przykręcane do betonu - LN 60x40
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=7
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 432]
nz=0.467	0	0.467
np=1
wa=0
wb=0
il=3.269

[RMS 319]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=7.28

[RMS 320]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=4.76

[RMS 199]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=18.9

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacji owietleniowej 
wa=0
kn=0	0	0
id=251
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=1864
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łšcznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe-YDYżo 2x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=72
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72		

[RMS 432]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9312

[RMS 321]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=74.88

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3644
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łšcznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe-YDYżo 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=320
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	320		

[RMS 432]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=17.472

[RMS 63]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=332.8

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1868
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łšcznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe-YDYżo 4x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=80
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80		

[RMS 432]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=4.368

[RMS 139]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=83.2

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1860
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-01	5	0303-01		1
mpn=_1211
na=Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 432]
nz=0.347	0	0.347
np=1
wa=0
wb=0
il=0.694

[RMS 180]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4128
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-08	5	0301-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie lepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28		

[RMS 432]
nz=0.422	0	0.422
np=1
wa=0
wb=0
il=11.816

[POZYCJA]
id=1856
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o r.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28		

[RMS 432]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=2.352

[RMS 179]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=28.56

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=295
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-05	5	0306-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łšczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża - łšcznik wiecznikowy  IP20
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 322]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1828
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-05	5	0306-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łšczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża - łšcznik jednobiegunowy   IP20
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 323]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1836
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-05	5	0306-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łšczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża - łšcznik schodowy IP44
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 432]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 324]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3652
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-05	5	0306-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łšczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża - łšcznik wiecznikowy IP44
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 327]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1832
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-05	5	0306-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łšczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża - łšcznik jednobiegunowy   IP44
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 432]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 325]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=16.32

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3648
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-05	5	0306-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Łšczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża - łšcznik przycisk "wiatło" IP44
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 432]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=1.47

[RMS 326]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1848
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- montaż sufitoweg czujnika ruchu o kšcie detekcji 360 stopni
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 432]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 175]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=328
pd=	KNNR	5 0511-0	5	0511-0		1
mpn=_1211
na=Oprawy owietleniowa typu B Oprawa przemysłowa nastropowa  LED 34W 5200LM PC OPAL E IP65 840 l=1200 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=18
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 432]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0
il=20.52

[RMS 328]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3656
pd=	KNNR	5 0511-0	5	0511-0		1
mpn=_1211
na=Oprawy owietleniowa typu E Oprawa nastropowa PLAFON 20W LED 2700LM PC E IP65 840
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 432]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0
il=11.4

[RMS 329]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3660
pd=	KNNR	5 0511-0	5	0511-0		1
mpn=_1211
na=Oprawy owietleniowa typu E1 Oprawa do wbudowania LED 14W 5Y 14W 1600LM E 21 IP44 840
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 432]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0
il=10.26

[RMS 330]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3664
pd=	KNNR	5 0511-0	5	0511-0		1
mpn=_1211
na=Oprawy owietleniowa typu E2  Oprawa nastropowa PLAFON 32W LED 3800LM PC E IP65 840
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 331]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3668
pd=	KNNR	5 0511-0	5	0511-0		1
mpn=_1211
na=Oprawy owietleniowa typu D  Oprawa nastropowa  LED 17W  2600LM MICRO-LINE E IP44 34 840 / 400X400 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 432]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0
il=7.98

[RMS 332]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3672
pd=	KNNR	5 0511-0	5	0511-0		1
mpn=_1211
na=Oprawy owietleniowa typu D2  OPAWA MONTAŻ N/T  LED 26W 3900LM MICRO-LINE E 34 840 / 600X600
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 432]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0
il=3.42

[RMS 333]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3676
pd=	KNNR	5 0511-0	5	0511-0		1
mpn=_1211
na=Oprawy owietleniowa typu F1  Oprawa nacienna nad lustro kinkiet strumień wietlny do dołu LED 14W 2200lm PLX E 840
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 432]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.28

[RMS 334]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1699
pd=	KNNR	5 0511-0	5	0511-0		1
mpn=_1211
na=Oprawy owietleniowa typu Zew1 Oprawa zewnętrzna nawietlacz 12500lm  Z CZUJNIKIEM RUCHU
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 432]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0
il=6.84

[RMS 335]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3680
pd=	KNNR	5 0511-0	5	0511-0		1
mpn=_1211
na=Oprawy owietleniowa typu P  oprawa plafon hermetyczny LED IP65 IK10 min 4000 lm , z czujnikiem ruchu IR , montaż n/t na cianie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 432]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.28

[RMS 336]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=372
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=8
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 432]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[POZYCJA]
id=374
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłšczania zasilania
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=8
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 432]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=2.64

[POZYCJA]
id=1391
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłšczania zasilania (pierwsza próba)- badanie wyłšcznika różnicowopršdowego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=379
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Pomiary oweitleniowe-natężenie owietleia
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=105
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	105		

[RMS 432]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=136.5

[ELEMENT 1]
na=Montaż owietlenia awaryjnego 
wa=0
kn=0	0	0
id=1704
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=1876
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łšcznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe-YDYżo 3x1,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=96
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	96		

[RMS 432]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2416

[RMS 63]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=99.84

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3688
pd=	KNNR	5 0511-0	5	0511-0		1
mpn=_1211
na=Oprawy owietleniowa awaryjna  typu Aw1
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 432]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0
il=4.56

[RMS 337]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1705
pd=	KNNR	5 0511-0	5	0511-0		1
mpn=_1211
na=Oprawy owietleniowa awaryjna  typu Aw2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 432]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0
il=4.56

[RMS 338]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3684
pd=	KNNR	5 0511-0	5	0511-0		1
mpn=_1211
na=Oprawy owietleniowa awaryjna  typu Aw3
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 432]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0
il=4.56

[RMS 130]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1332
pd=	KNNR	5 0511-0	5	0511-0		1
mpn=_1211
na=Oprawy owietleniowa awaryjna  typu Awz3
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 432]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.28

[RMS 164]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1336
pd=	KNNR	5 0511-0	5	0511-0		1
mpn=_1211
na=Oprawy owietleniowa awaryjna  typu Ew1
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 432]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7

[RMS 126]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2863
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Pomiary oweitleniowe-natężenie owietleia
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=42
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42		

[RMS 432]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=54.6

[ELEMENT 1]
na=Instalacja gniazdowa i zasialnie urzšdzeń technologicznych 
wa=0
kn=0	0	0
id=3692
nu=7
wn=		

[POZYCJA]
id=3693
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-01	5	0103-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o r.do 20 mm układane n.t. na betonie
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=10
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 432]
nz=0.356	0	0.356
np=1
wa=0
wb=0
il=3.56

[RMS 339]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 340]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 199]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 341]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3700
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-02	5	0103-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o r.do 28 mm układane n.t. na betonie
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=20
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 432]
nz=0.365	0	0.365
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3

[RMS 342]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 343]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

[RMS 199]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 344]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3860
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-04	5	0110-04		1
mpn=_1211
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nacienne, przypodłogowe i cienne) przykręcane do cegły LN 30x10
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=40
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40		

[RMS 432]
nz=0.442	0	0.442
np=1
wa=0
wb=0
il=17.68

[RMS 373]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 375]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=27.2

[RMS 199]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=108

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3711
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łšcznym przekroju żył do 7.5 mm2 wcišgane do rur-HDGs 2x2,5 na uchwytach p.poż
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=55
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55		

[RMS 432]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0
il=1.936

[RMS 346]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=57.2

[RMS 376]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=110

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3872
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łšcznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie-YDY 3x2,5mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=440
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=440	1	440		

[RMS 432]
nz=0.402	0	0.402
np=1
wa=0
wb=0
il=176.88

[RMS 202]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=457.6

[RMS 199]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1188

[RMS 378]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1188

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3899
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0212-01	5	0212-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łšcznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych-YDY 3x2,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=35
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35		

[RMS 432]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0
il=2.625

[RMS 347]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3888
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-02	5	0206-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łšcznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane n.t. na betonie- YDY 5x2,5
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=144
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=144	1	144		

[RMS 432]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=59.04

[RMS 380]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=149.76

[RMS 199]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=388.8

[RMS 378]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=388.8

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3856
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-03	5	0206-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łšcznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na betonie- YDY 5x4mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=144
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=144	1	144		

[RMS 432]
nz=0.428	0	0.428
np=1
wa=0
wb=0
il=61.632

[RMS 379]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=149.76

[RMS 199]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=388.8

[RMS 378]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=388.8

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3754
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- główny wyłšcznik pršdu GWP IP65 2NO
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 388]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3751
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- montaż gniazda elektrycznego 400V 16A 5P IP44
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 432]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[RMS 381]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=4130
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-08	5	0301-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie lepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=52
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52		

[RMS 432]
nz=0.422	0	0.422
np=1
wa=0
wb=0
il=21.944

[POZYCJA]
id=4132
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o r.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=52
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52		

[RMS 432]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=4.368

[RMS 179]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=53.04

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3822
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obcišżalnoci do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - (1 x gniazdo wtykowe pojedyncze 2 bieg. z bol. ochr. 16A + ramka pojedyncze, IP44)
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=31
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE-1

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31		

[RMS 432]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=8.463

[RMS 390]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=31

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3831
pd=KNNR	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		0
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe potrójne o obcišżalnoci do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - (2 x gniazdo 2 bieg. z bol. ochr. 16A z oznaczeniem DATA + ramka podwójna)
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE-1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 432]
nz=0.341	0	0.341
np=1
wa=0
wb=0
il=0.682

[RMS 369]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 368]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3836
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obcišżalnoci do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo wtykowe z bol. ochr. 16A  IP20.
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE-1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 432]
nz=0.263	0	0.263
np=1
wa=0
wb=0
il=1.578

[RMS 386]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3903
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obcišżalnoci do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo wtykowe podwójne  230V z bol. ochr. 16A  IP20.
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE-1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 432]
nz=0.263	0	0.263
np=1
wa=0
wb=0
il=3.419

[RMS 387]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=13.26

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3785
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=11
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11		

[RMS 432]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=19.36

[POZYCJA]
id=3787
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=15
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 432]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=19.5

[POZYCJA]
id=3789
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłšczania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=30
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 432]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9

[POZYCJA]
id=3907
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłšczania zasilania (pierwsza próba)- badanie wyłšcznika różnicowopršdowego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=9
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 432]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=2.97

[POZYCJA]
id=3911
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-04	5	0404-04		1
mpn=_1211
na=Zabepieczenie przejc p.poz
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 432]
nz=3.48	0	3.48
np=1
wa=0
wb=0
il=13.92

[RMS 278]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[ELEMENT 1]
na=Instalacja ostrzegawcza 
wa=0
kn=0	0	0
id=3914
nu=8
wn=		

[POZYCJA]
id=3915
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- montaż centrali DSP50 z demontazu
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=3918
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- montaż centrali DTG53 z demontażu
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=3926
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- montaż syreny alarmowej rezerwowej z demontazu
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=3923
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- montaż czujnika kontroli faz np. DKF-03
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 391]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3929
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-06	5	0406-06		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - montaż syreny alarmowej mechanicznej o mocy 3kW 70dB o zasięgu 6000m. wraz z konstrukcjš wsporczš
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=3.89	0	3.89
np=1
wa=0
wb=0
il=3.89

[RMS 393]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3934
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-03	5	0206-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łšcznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na betonie- w YKY 5x4mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=20
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 432]
nz=0.428	0	0.428
np=1
wa=0
wb=0
il=8.56

[RMS 379]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 199]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 378]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3940
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łšcznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie- YKY 2x1,5mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=50
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50		

[RMS 432]
nz=0.402	0	0.402
np=1
wa=0
wb=0
il=20.1

[RMS 394]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 199]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=135

[RMS 378]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=135

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3951
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-01	5	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łšcznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie- przewód antenowy RG213
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=38
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38		

[RMS 432]
nz=0.402	0	0.402
np=1
wa=0
wb=0
il=15.276

[RMS 395]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=39.52

[RMS 199]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=102.6

[RMS 378]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=102.6

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4521
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-01	5	0405-01		1
mpn=_1211
na=Kaseta IP65 z przyciskiem  awaryjnym  grzybkowym  z drzwiczkami rewizyjnymi i tabliczka informacyjnš
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=1.81

[RMS 457]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 458]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3957
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- montaż zabezpieczenia przeciwprzepięciowego na przewodzie RG213
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 396]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3960
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-01	AL-01	0604-01		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=5.75	0	5.75
np=1
wa=0
wb=0
il=5.75

[ELEMENT 1]
na=Okablowanie strukturalne
wa=0
kn=0	0	0
id=3963
nu=9
wn=		

[POZYCJA]
id=4020
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o r.do 140 mm- DVK 50
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=10
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 432]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 414]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 214]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 217]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=3983
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0114-01	AT-10	0114-01		1
mpn=_1211
na=Montaż multimedialnych skrzynek mieszkaniowych  TSM 2x12 IP40 np PPBKI80052 lub równoważna gniazdo 230V , płyta panel 4xkey kat 5e
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 415]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3970
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-01	5	0103-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe karbowane giętkie  o r.25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=30
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 432]
nz=0.356	0	0.356
np=1
wa=0
wb=0
il=10.68

[RMS 400]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 401]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=63

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3990
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0102-0	AT-10	0102-0		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego -Kabel liniowy UTP kat 5e LS0H
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=60
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60		

[RMS 432]
nz=0.0172	0	0.0172
np=1
wa=0
wb=0
il=1.032

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 417]
nz=1.1	0	1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=66

[POZYCJA]
id=4042
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0104-01	AT-10	0104-01		1
mpn=_1211
na=Montaż modułu RJ45 nieekranowanego MMC na kablu 4-parowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 432]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 419]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=3998
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0105-06	AT-10	0105-06		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaż puszki podtynkowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 432]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 418]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3986
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0105-01	AT-10	0105-01		1
mpn=_1211
na=Montaż adaptera MMC i modułu RJ45 MMC w adapterze - kat 5e
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 432]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 420]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=4049
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0105-02	AT-10	0105-02		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaż drugiego modułu RJ45 MMC w adapterze MMC
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 432]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4010
pd=						1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - instalacaj okablowania strukturalnego łšcza miedziane
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 3]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 409]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 410]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[ELEMENT 1]
na=Demontaż instalacji odgromowej 1310
wa=0
kn=0	0	0
id=2143
nu=10
wn=		

[POZYCJA]
id=2152
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-04	5	0601-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Demontaż  instalacji odgromowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=15	0	15
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[ELEMENT 1]
na=Instalacja odgromowa i uziemiajšca 
wa=0
kn=0	0	0
id=2067
nu=11
wn=		

[POZYCJA]
id=4055
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-02	5	0605-02		1
mpn=_1211
na=Montaż uziomów poziomych w ławie fundamentowej - bednarka Fe 30x4
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=91
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=91	1	91		

[RMS 432]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=92.82

[RMS 421]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=94.64

[RMS 215]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=5.46

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2104
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-02	5	0605-02		1
mpn=_1211
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokoci do 0.6 m; kat.gruntu III- bednarka FeZn 30x4
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=28
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28		

[RMS 432]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=28.56

[RMS 238]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=29.12

[RMS 215]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2087
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-05	5	0606-05		1
mpn=1211
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długoci 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 432]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=12.8

[RMS 209]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 210]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 211]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 212]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5

[RMS 213]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5

[RMS 214]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5

[POZYCJA]
id=2096
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-06	5	0606-06		1
mpn=1211
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1,5 m długoci ponad 4,5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 432]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[RMS 209]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 210]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 212]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 213]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 214]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[POZYCJA]
id=2068
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-04	5	0601-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych- drut FeZn 8 mm w rurze osłonowej grubociennej o gruboci cianki min 3mm mocowanej pod warstwš ocieplenia lub n/t
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=72
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72		

[RMS 432]
nz=0.329	0	0.329
np=1
wa=0
wb=0
il=23.688

[RMS 236]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=74.88

[RMS 237]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=74.88

[RMS 204]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 205]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=79.92

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2074
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-05	5	0404-05		1
mpn=_1211
na=Skrzynka kontrolna z tworzywa sztucznego wpuszczonych w elewację o wymiarach min. 250x168mm.
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 432]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=3.56

[RMS 206]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=2077
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		1
mpn=1211
na=Złšcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połšczenie pręt-płaskownik
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 432]
nz=0.449	0	0.449
np=1
wa=0
wb=0
il=4.041

[RMS 207]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2081
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-04	5	0601-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przewody instalacji odgromowej bednarka FeZn 30x4 mocowana pod styropianem w rurze osłonowej od złšcza kontrolnego do istniejšcego uziemienia
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=18
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 432]
nz=0.329	0	0.329
np=1
wa=0
wb=0
il=5.922

[RMS 238]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 239]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 205]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=19.98

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2115
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-01	5	0611-01		1
mpn=1211
na=Łšczenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 432]
nz=0.248	0	0.248
np=1
wa=0
wb=0
il=2.232

[RMS 218]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0
il=1.116

[POZYCJA]
id=2118
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-11	5	0611-11		1
mpn=1211
na=Łšczenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o r.do 10 mm na dachu
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 432]
nz=0.329	0	0.329
np=1
wa=0
wb=0
il=9.87

[RMS 218]
nz=0.164	0	0.164
np=1
wa=0
wb=0
il=4.92

[POZYCJA]
id=4082
pd=KNNR	KNNR	5 0611-07	5	0611-07		0
na=Łšczenie przewodów instalacji odgromowej na dachu złšcze rynnowe ocynkowane spełniajšce wymogi normy PN-EN 50164
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE-1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 432]
nz=0.269	0	0.269
np=1
wa=0
wb=0
il=2.69

[RMS 435]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 428]
nz=0.134	0	0.134
np=1
wa=0
wb=0
il=1.34

[POZYCJA]
id=4060
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-02	5	0601-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych (drut fi 8mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=168
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE-1

[PRZEDMIAR]
wo=168	1	168		

[RMS 432]
nz=0.244	0	0.244
np=1
wa=0
wb=0
il=40.992

[RMS 423]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=174.72

[RMS 424]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=336

[RMS 425]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[RMS 426]
nz=20	1	20
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 427]
nz=5	1	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 428]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0
il=5.712

[POZYCJA]
id=4069
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0609-03	5	0609-03		1
mpn=1211
na=Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim wykonane drutem FeZn fi 8mm mocowane uchwytem do drutu wkręcanym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 432]
nz=0.266	0	0.266
np=1
wa=0
wb=0
il=3.192

[RMS 423]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 429]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4074
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0615-02	5	0615-02		1
mpn=1211
na=Iglite typu IO-5.0 montowane na żerdzi, wieży stalowej w pozycji leżšcej - maszt 2,0-metrowy fi 16mm  na podstawie betonowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE-1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 432]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8

[RMS 431]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4078
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0615-02	5	0615-02		1
mpn=1211
na=Iglite typu IO-5.0 montowane na żerdzi, wieży stalowej w pozycji leżšcej - maszt 3,0-metrowy fi 16mm  na podstawie betonowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=STE-1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9

[RMS 433]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4086
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-03	5	0206-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łšcznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na betonie-LgYżo 16 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=10
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 432]
nz=0.428	0	0.428
np=1
wa=0
wb=0
il=4.28

[RMS 436]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 199]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=27

[RMS 378]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=27

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4095
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiajšce i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ciennych na podłożu innym niż drewno-LgY 6mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=40
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40		

[RMS 432]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=0
wb=0
il=13.76

[RMS 449]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 218]
nz=0.0294	0	0.0294
np=1
wa=0
wb=0
il=1.176

[POZYCJA]
id=4109
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiajšce i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ciennych na podłożu innym niż drewno-FeZn 25x4mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=6
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 432]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=0
wb=0
il=2.064

[RMS 441]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 452]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=6.06

[RMS 215]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 439]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 218]
nz=0.0294	0	0.0294
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1764

[POZYCJA]
id=4103
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0613-02	5	0613-02		1
mpn=1211
na=Uchwyty uziemiajšce skręcane na rurach o r.do 100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 432]
nz=1.54	0	1.54
np=1
wa=0
wb=0
il=9.24

[RMS 439]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 440]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4117
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- montaż GSW
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 442]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2121
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03	5	1304-03		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[POZYCJA]
id=2123
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-04	5	1304-04		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 432]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[ELEMENT 1]
na=Instalacja fotowoltaiczna 
wa=0
kn=0	0	0
id=2393
nu=12
wn=		

[POZYCJA]
id=2405
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-03	5	0205-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łšcznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- Kabel YKY5x6
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=22
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22		

[RMS 432]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=1.848

[RMS 443]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=22.88

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2455
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1102-11	5	1102-11		1
mpn=1211
na=Montaz  konstrukcji wsporczej do mocowanie  modułów fotowoltaicznych  na dachu z blachy trapezowej T35
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=17.4	0	17.4
np=1
wa=0
wb=0
il=17.4

[RMS 453]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2459
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-06	5	0406-06		1
mpn=1211
na=Montaż paneli fotowoltaicznych 290Wp- wg projektu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=34
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34		

[RMS 432]
nz=3.89	0	3.89
np=1
wa=0
wb=0
il=132.26

[RMS 445]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=34

[POZYCJA]
id=2465
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-02	5	0404-02		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg- skrzynka przyłšczeniowa PV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=2.99	0	2.99
np=1
wa=0
wb=0
il=2.99

[RMS 446]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2471
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-02	5	0404-02		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg-inwerter 3faz DC/AC 10kW wg projektu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=2.99	0	2.99
np=1
wa=0
wb=0
il=2.99

[RMS 448]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2474
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-07	5	1105-07		1
mpn=1211
na=Korytka o szerokoci do 100 mm przykręcane do wsporników betonowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=12
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 432]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=0
wb=0
il=1.896

[RMS 264]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2478
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0202-02	5	0202-02		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach- kabel DC 4mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=80
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80		

[RMS 432]
nz=0.0179	0	0.0179
np=1
wa=0
wb=0
il=1.432

[RMS 273]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=83.2

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2533
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 432]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.52

[POZYCJA]
id=4124
pd=		Kalkulacja indywidualna		Kalkulacja indywidualna		1
mpn=1211
na=Wykonanie systemowego przejcia dachowego wraz z uszczelnienia miejsc przejscia przez połac dachu instalacji PV
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[POZYCJA]
id=2537
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłšczania zasilania
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=2
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 432]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[POZYCJA]
id=2539
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłšczania zasilania (pierwsza próba)- badanie wyłšcznika różnicowopršdowego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 432]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=4120
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=4
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 432]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[POZYCJA]
id=4122
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-03	5	1303-03		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 432]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=1.66

[ELEMENT 1]
na=Inne elementy1310
wa=0
kn=0	0	0
id=2125
nu=13
wn=		

[POZYCJA]
id=2141
pd=						1
mpn=_1211
na=Dopuszczenie do pracy  PGE Dystrybucja
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 225]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

