[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.16
nan=Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Starej Kamionce - INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
pe=2
op=0
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	12	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	4	1	10	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
kwn=zł		1	24.11.2021 8:7:47
wk=0
na=Koszty porednie	Zysk	Koszty zakupu	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nb=Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Starej Kamionce - INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
ab=Stara Kamionka gm. Sokółka dz nr 282/2, 282/4,282/7,282/8,282/9,282/10
ni=Gmina Sokółka
ai=16-100 SOKÓŁKA, Pl. Kociuszki 1
br=instalacje sanitarne
nk=mgr inż. arch. Marcin Tur
npn=inz. Krzysztof Ciuńczyk
dt=16.05.2022
kln=Kalkulacj. wykonano na podstawie:1310Rozporz.dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw1310sporz.dzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)1310Rozporz.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre.lenia metod i1310podstaw sporz.dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac1310projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre.lonych w programie1310funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).1310Rozporz.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego.owego1310zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru1310robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)1310Podstaw. do sporz.dzenia kosztorysu stanowi.:1310- katalogi nak.adow rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstawy wycenyh1310- przedmiar robot wykonany na podstawie obmiarow z natury1310- założenia wyjciowe do kosztorysowania1310- zastosowano ceny rednie krajowe wg. wydawnictwa .SEKOCENBUDh na dzień.1310sporzšdzenia kosztorysu, uzupełnione o wartoci z rynku lokalnego1310
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
cpv=45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
cpv=45331210-1	Instalowanie wentylacji
cpv=45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne
cpv=45332300-6	Roboty instalacyjne kanalizacyjne
cpv=45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty porednie
wa=67.1	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=11	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 39]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	2
jm=r-g	149
ce=0
il=644.2783

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Kocioł gazowy kondesacyjny do 45kW( 15,4-53,4kW) + regulator pogodowy+filtr do g
id=2	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Kalkulacja własna -nawiewniki okienny higrosterowane
id=	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=71

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Ustęp ze stelazemi miskš ustępowš
id=6327701	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Kalkulacja własna -TURBOWENTY dn 150
id=	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Grzejniki stalowe płytowe , dolnozasilane  typ VK 21s-wys.60 / dł40-120
id=3	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Izolacja rurociagów rednicy 18-28mm otulinami  termoizolacyjnymi (standard)
id=6750300	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=286.35

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Kalkulacja własna - Odwodnienia liniowe L=9m
id=	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Rurocišgi wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o r. zewnętrznej 16 x 2 mm "
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=286

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Kalkulacja własna - Odwodnienia liniowe L=7m)
id=	2
jm=kpl	   
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=komin se stali kwasoodpornej powietrzno spalniowy dn 125/80 H-7m,do kotła  45kW
id=2	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Rurocišgi wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o r. zewnętrznej 20 x 2 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=117.7

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Stacja uzdatniania wody AQUASET 500N VIESSMANN
id=2	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej kl.S fi 160/4,7mm
id=5601213	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.965

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Zasobnik emaliowany V 100L
id=	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Głowica termostatyczna do grzejników VK
id=8890689	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Rura miedziana twarda (sztanga) fi 22 x 1,0mm
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=45.32

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Bateria umywalk/zlewozmywakowa .stojšca fi 15 mm
id=5711200	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=uchwyty do rurocišgów z tworzyw sztucznych o r. zewnętrznej 18 mm'
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=371.8

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Brodzik płaski podłogowy
id=6324399	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=zawór zepolony dolny
id=	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=baterie natrysk.chrom.stand.-nat.przes.#15mm
id=5714010	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Pompa elektroniczna Q=0,2m3/h, H=10kPa-ładowanie zasobnika cwu
id=6302101	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Pompa elektroniczna Q=0,9m3/h, H=20kPa-nowy budynek
id=6302101	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Pompa elektroniczna Q=1,31m3/h, H=30kPa-stary budynek
id=6302101	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego
id=6320239	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej #160mm
id=5613904	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.725

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Rura wywiewna kompletna (z kominkiem, daszkiem i dołšcznikiem) z PVC fi 110/160mm
id=6328712	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=pisuar porcelanowy
id=6326100	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Rura miedziana twarda (sztanga) fi 18x1-28 x 1,5mm
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.3

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Rura miedziana twarda (sztanga) fi 28 x 1,5mm
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.3

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Rura stalowa ze szwem do ciepłej wody, gwintowana, rednia, podwójnie ocynkowana fi 32mm
id=5031040	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.75

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=uchwyty do rurocišgów z tworzyw sztucznych o r. zewnętrznej 20 mm'
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=153.01

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Zawór zwrotny gwintowany dn25-32
id=5730002	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Okablowanie automatyki
id=2	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Uruchomienie kotłowni gazowej 45kW
id=2	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 110mm
id=5601121	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.016

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Łšcznik z żeliwa cišgliwego, ocynkowany fi 25mm
id=5119905	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=111.24

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Pompa elektroniczna do cyrkulacji + sterownik czasowy mechaniczny
id=6302101	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 62]
ty=S
na=samochód skrzyniowy  do 5t
id=0039521	2
jm=m-g	148
ce=0
il=8.281

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Sedes (deska sedesowa) z tworzywa sztucznego do misek ustępowych różnego typu i koloru
id=6328119	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=otuliny Thermacompact S-10 gr. 6 mm dla rur fi 16 mm
id=6750143	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=146.3

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=łšczniki z żel.cišg.oc. #32mm
id=5119906	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Rura stalowa bez szwu stosowana w ciepłownictwie, rednia, czarna fi 101,6/4,5mm
id=5000343	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.5

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Zawór kulowy gwintowany dn 32
id=5830296	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnętrznej kl.S fi 110/3,2mm
id=5601202	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=otuliny Thermacompact S-10 gr. 6 mm dla rur fi 20-32 mm
id=6750143	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=101.2

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=uchwyty stalowe do rur PCV 110
id=6602006	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=zlewozmywak z bl.stal.nierdz.
id=6321699	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Rurocišgi wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o r. zewnętrznej 26 x 3 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.675

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=bateria um.i zl.stoj.chrom.stand.M1304 15
id=5711201	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Wpust ciekowy podłogowy nierdzewny dn 110
id=6328400	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Czyszczak kanalizacyjny z PVC fi 50-110mm
id=5613602	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Filtr siatkowy gwintowany dn 25-32
id=5881707	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=rury stalowe z/s przew.gwint.cz. #15mm
id=5030010	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.99

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Uszczelka gumowa piercieniowa do rur PVC fi 75 - 110mm
id=6815999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=71.4

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=haki stalowe do rur  #25mm
id=6600004	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej #110mm
id=5613903	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.5

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Termomanometr
id=6142999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Rura stalowa ze szwem do ciepłej wody, gwintowana, rednia, podwójnie ocynkowana fi 15mm
id=5031010	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.3

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=manometr zwykły techniczny
id=6143999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 15 mm
id=5702801	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Wspornik do umywalki porcelanowej
id=6328600	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50-75mm
id=5601101	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.54

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=syfon pisuarowy z tworzywa sztucznego
id=5717060	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=zawór spłukujšcy do pisuarów
id=5710501	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=uchwyty do rur miedzianych podwójne #22mm
id=5309999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35.2

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego
id=5717021	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=łšczniki z żel.cišg.oc. #15mm
id=5119903	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.75

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Rura miedziana twarda (sztanga) fi 15 x 1,0mm
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.5

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Odpowietrznik automatyczny dn 15
id=5731991	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=rury stalowe z/s przew.cz.  #  25 mm
id=5040082	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.12

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=haki stalowe do rur
id=6600099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.25

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=zawory bezp. 1/2 SYR 1915
id=5836920	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=zawory bezp. 1/2 SYR 2115
id=5836920	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Złšczka (mufa) miedziana lutowana (LWxLW) fi 22mm
id=5305099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.84

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=uchwyty stalowe do rur PCV 50-75
id=6602006	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=złšczki spłukujšce do pisuarów
id=5717630	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Złšczka (mufa) miedziana lutowana (LWxLW) fi 22-28mm
id=5305099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.65

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=uchwyty do rur miedzianych podwójne 18-28mm
id=5309999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.8

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Uszczelka gumowa piercieniowa do rur PVC fi 50-75mm
id=6815999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=spusty do brodzików natryskowych
id=5717230	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Zawór kulowy gwintowany dn 20
id=5830292	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Złšczka (mufa) miedziana lutowana (LWxLW) fi 28mm
id=5305099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.6

[RMS ZEST 60]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0.9t
id=0039511	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.716

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=konstrukcja stalowa wsporcza
id=6328699	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Zawór kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosiężny do gazu fi 25mm
id=5820999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 61]
ty=S
na=Samochód samowyładowawczy do 5,0 t (1)
id=0039811	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.3955

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=uchwyty do rur miedzianych podwójne #28mm
id=5309999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.5

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=uchwyty do rurocišgów z tworzyw sztucznych o r. zewnętrznej 26 x3 mm
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.58

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Zawór kulowy gwintowany dn 20 (spustowy)
id=5830292	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=tama Duct Tape (czerwona) 25 mm x 9 m
id=6761126	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.16

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany mosiężny do wody, do 150st.C, fi 15mm
id=5701029	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.45

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Uchwyt do rurocišgów pionowych i poziomych fi 20 - 25mm
id=6601004	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.25

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Zawór zwrotny, przelotowy, mosiężny, gwintowany fi 15mm
id=5730802	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.45

[RMS ZEST 58]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)'
id=39511	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0798

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)
id=39511	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0552

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
id=0039511	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.04

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Zawór kulowy z kurkiem kulistym gwintowany, mosiężny do gazu fi 15mm
id=5820999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Łšcznik z żeliwa cišgliwego, czarny fi 15mm
id=5109903	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 37]
ty=R
na=robocizna
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 36]
ty=R
na=Robocizna
id=0000001	2
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=Robotnicy
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=aparat grzewczo-went.
id=6750300	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 108]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=zawory żeliwne z kielichami gwintowanymi zaporowe o r. nominalnej 50 mm
id=5830299	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=aparat grzewczo-went.'
id=6750300	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 106]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze(M)
id=0000000	2
jm=%	147
il=-0

[RMS ZEST 110]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Wewnętrzna instalacje sanitarne
wa=0
kn=0	0	0
id=60
nu=1
cpv=45330000-9
wn=			

[ELEMENT 2]
na=Wewnętrzna instalacja gazowa
wa=0
kn=0	0	0
id=61
nu=1.1
cpv=45333000-0
wn=			

[POZYCJA]
id=1
pd=KNNR 4	KNNR	4 0304-02	4	0304-02		1
na=Rurocišgi stalowe o połšczeniach spawanych, na cianach w budynkach niemieszkalnych,rednicy nominalnej 25mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=3
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.438	0	0.438
np=1
wa=0
wb=0
il=1.314

[RMS 55]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 70]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=2.25

[RMS 106]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2
pd=KNNR 4	KNNR	4 0312-02	4	0312-02		1
na=Kurki gazowe przelotowe o połšczeniach gwintowanych. Kurek przelotowy o rednicy 25mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 106]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3
pd=KNNR 4	KNNR	4 0307-02	4	0307-02		1
na=Próba instalacji gazowej na cinienie. Próba instalacji dla wykonawcy i dostawcy gazuw budynkach mieszkalnych przed gazomierzem; długoci do 100m i rednicy do 65mm, rury stalowe czarne D=15mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=15.1	0	15.1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.1

[RMS 56]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 94]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 22]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 106]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Kotłownia gazowa 45kW  z instalacja grzewczš + zasobnik V120 + regulator pogodowy
wa=0
kn=0	0	0
id=62
nu=1.2
cpv=45331100-7
wn=			

[POZYCJA]
id=4
pd=KNR 2-15	KNR	2-15 0501-01	2-15	0501-01		1
na=Kocioł kondensacyjny gazowy do 45 kW (15,4-54,4kW) z regulatorem pogodowym +fitl do gazu + zasobnik stojacy emaliowany cwu V=100L
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=160	0	160
np=1
wa=0
wb=0
il=160

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 62]
nz=4.15	0	4.15
np=1
wa=0
wb=0
il=4.15

[POZYCJA]
id=5
pd=Kalkulacja własna		Kalkulacj		Kalkulacj		0
na=Kalkulacja własna -Uruchomienie kotłowni gazowej z okablowaniem automatyki
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=1 kpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=6
pd=KNNR 4	KNNR	4 0145-06	4	0145-06		1
na=Pompa elektroniczna Q=1,31m3/h, H=30kPa-stary budynek
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=1 szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=2.23	0	2.23
np=1
wa=0
wb=0
il=2.23

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 106]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=7
pd=KNNR 4	KNNR	4 0145-06	4	0145-06		1
na=Pompa elektroniczna Q=0,9m3/h, H=20kPa-nowy budynek
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=1 szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=2.23	0	2.23
np=1
wa=0
wb=0
il=2.23

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 106]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=8
pd=Kalkulacja własna		własna		własna		0
na=Kalkulacja własna - komin se stali kwasoodpornej powietrzno spalniowy dn 125/80 do kotła  45kW (prostki, kolano 90, kolano z rewizjš, rozeta, podpory) H=7m
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=9
pd=KNNR 4	KNNR	4 0145-06	4	0145-06		1
na=Pompa elektroniczna do cyrkulacji + sterownik czasowy mechaniczny
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=1 szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=2.23	0	2.23
np=1
wa=0
wb=0
il=2.23

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 106]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10
pd=KNNR 4	KNNR	4 0145-06	4	0145-06		1
na=Pompa elektroniczna Q=0,5m3/h, H=10kPa-ładowanie zasobnika cwu
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=1 szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=2.23	0	2.23
np=1
wa=0
wb=0
il=2.23

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 106]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11
pd=Kalkulacja własna		własna		własna		0
na=Kalkulacja własna - Stacja uzdatniania wody AQUASET 500N VIESSMANN
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=12
pd=KNNR 4	KNNR	4 0524-02	4	0524-02		1
na=zawory bezp. 1/2 SYR 1915  2,5 bar
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=1 szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 87]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 106]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13
pd=KNNR 4	KNNR	4 0524-02	4	0524-02		1
na=zawory bezp. 1/2 SYR 2115  2,5 bar
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=1 szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 88]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 106]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=14
pd=KNNR 4	KNNR	4 0411-06	4	0411-06		1
na=Zawór zwrotny gwintowany dn 25-32
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=12
jm=1 szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=8.88

[RMS 98]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 106]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15
pd=KNNR 4	KNNR	4 0526-07	4	0526-07		1
na=Filtr siatkowy gwintowany dn 25-32
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=1 szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=2.84	0	2.84
np=1
wa=0
wb=0
il=5.68

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 106]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16
pd=KNNR 4	KNNR	4 0519-06	4	0519-06		1
na=Zawór kulowy gwintowany dn 32
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=3
jm=1 szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=2.22

[RMS 92]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 106]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=17
pd=KNNR 4	KNNR	4 0519-02	4	0519-02		1
na=Zawór kulowy gwintowany dn 20
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=1 szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 90]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 106]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=18
pd=KNNR 4	KNNR	4 0519-02	4	0519-02		1
na=Zawór kulowy gwintowany dn 20 (spustowy)
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=1 szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 91]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 106]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19
pd=KNNR 4	KNNR	4 0412-01	4	0412-01		1
na=Odpowietrznik automatyczny dn 15
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=4
jm=1 szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 106]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20
pd=KNNR 4	KNNR	4 2210-01	4	2210-01		1
na=Termomanometr
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=4
jm=1 szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 106]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=21
pd=KNNR 4	KNNR	4 2210-03	4	2210-03		1
na=Manometr
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=1 szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.76

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 106]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=22
pd=KNR 2-15U	KNR	2-15U 0301-07	2-15U	0301-07		1
na=Rurocišgi miedziane lutowane na cianach o rednicy zewnętrznej 18*1-28*1,5m i gruboci cianek 1,5mm; lutowanie twarde
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=15
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.721	0	0.721
np=1
wa=0
wb=0
il=10.815

[RMS 41]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3

[RMS 101]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=7.65

[RMS 73]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[RMS 106]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 61]
nz=0.0085	0	0.0085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1275

[ELEMENT 2]
na=Instalacja centralnego ogrzewania
wa=0
kn=0	0	0
id=63
nu=1.3
cpv=45331100-7
wn=			

[POZYCJA]
id=23
pd=KNNR 4	KNNR	4 0418-03	4	0418-03		0
na=Grzejniki stalowe płytowe , dolnozasilane typ VK 21s-wys.60 / dł40-120
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 106]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=25
pd=KNNR 4	KNNR	4 0412-01	4	0412-01		0
na=(POZ. ZAST.) Głowica termostatyczna VK do grzejników  dolnozasilanych + zawór zepolony dolny
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 106]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=26
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		0
na=Rurocišgi wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o r. zewnętrznej 16 x 2 mm + złšczki
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=150
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=0
wb=0
il=43.05

[RMS 52]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=165

[RMS 74]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=214.5

[POZYCJA]
id=27
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		0
na=Rurocišgi wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o r. zewnętrznej 20 x 2 mm+złaczki
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=45
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=0
wb=0
il=12.915

[RMS 53]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=49.5

[RMS 75]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=64.35

[POZYCJA]
id=28
pd=KNR 2-15U	KNR	2-15U 0301-05	2-15U	0301-05		1
na=Rurocišgi miedziane lutowane na cianach o rednicy zewnętrznej 22mm i gruboci cianek 1,0mm; lutowanie miękkie
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=44
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.605	0	0.605
np=1
wa=0
wb=0
il=26.62

[RMS 42]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=45.32

[RMS 102]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=26.84

[RMS 71]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=35.2

[RMS 106]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 61]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.198

[POZYCJA]
id=29
pd=KNR 2-15U	KNR	2-15U 0301-06	2-15U	0301-06		1
na=Rurocišgi miedziane lutowane na cianach o rednicy zewnętrznej 28mm i gruboci cianek 1,5mm; lutowanie miękkie
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=10
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.6478	0	0.6478
np=1
wa=0
wb=0
il=6.478

[RMS 43]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3

[RMS 103]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6

[RMS 72]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5

[RMS 106]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 61]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=30
pd=KNR 2-15	KNR	2-15 0404-02	2-15	0404-02		1
na=Próba cinieniowa szczelnoci instalacji wewnętrznych c.o. w budynkach niemieszkalnych -  instalacja kotłowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=249
jm=1 m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=249	1	249		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=24.9

[RMS 56]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=14.94

[RMS 106]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=31
pd=KNR 0-34	KNR	0-34 0109-01	0-34	0109-01		1
na=Poz.zastepcza - Izolacja rurociagów rednicy 18-28 mm otulinami  termoizolacyjnymi (standard)
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2.49
jm=100 m	133
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.49	1	2,49		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=16.82	0	16.82
np=1
wa=0
wb=0
il=41.8818

[RMS 12]
nz=115	0	115
np=1
wa=0
wb=0
il=286.35

[RMS 106]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6185

[POZYCJA]
id=68
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0519-06	4	0519-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór regulacyjny dn 20-32 tzw podpionowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=2.22

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 110]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=67
pd=						0
na=Kalkulacja własna - Rodzielacz 5 obwodowy w szafce1310podtynkowej + montaż
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 111]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 106]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=0.65

[POZYCJA]
id=69
pd=						0
na=Dostawa i montaż aparató grzewczo-wentylacyjnych V=28000m3/h wraz z zaworem 2-drożnym ze sterowaniem automatycznym, siłownikiem i regulatorem
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=16.82	0	16.82
np=1
wa=0
wb=0
il=33.64

[RMS 107]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 106]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wody zimnej i ciepłej
wa=0
kn=0	0	0
id=64
nu=1.4
cpv=45332200-5
wn=			

[POZYCJA]
id=32
pd=KNR 2-15	KNR	2-15 0104-01	2-15	0104-01		1
na=Rurocišgi stalowe ocynkowane o połšczeniach gwintowanych, rednicy nominalnej 15mm, na cianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=10
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.368	0	0.368
np=1
wa=0
wb=0
il=3.68

[RMS 45]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3

[RMS 24]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 10]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 106]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[POZYCJA]
id=33
pd=KNR 2-15	KNR	2-15 0104-04	2-15	0104-04		1
na=Rurocišgi stalowe ocynkowane o połšczeniach gwintowanych, rednicy nominalnej 32mm, na cianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=25
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.5319	0	0.5319
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2975

[RMS 46]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=25.75

[RMS 25]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 10]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=8.25

[RMS 106]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0.0195	0	0.0195
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4875

[POZYCJA]
id=34
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-01	4	0130-01		1
na=Zawory odcinajšce kštowe o r. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.64

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 106]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=35
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		0
na=Rurocišgi wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o r. zewnętrznej 16 x 2 mm + złšczki
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=110
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=0
wb=0
il=31.57

[RMS 52]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=121

[RMS 74]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=157.3

[POZYCJA]
id=36
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		0
na=Rurocišgi wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o r. zewnętrznej 20 x 2 mm+złaczki
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=62
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=0
wb=0
il=17.794

[RMS 53]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=68.2

[RMS 75]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=88.66

[POZYCJA]
id=37
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0112-01	4	0112-01		0
na=Rurocišgi wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o r. zewnętrznej 26 x 3 mm+złaczki
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=6
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.287	0	0.287
np=1
wa=0
wb=0
il=1.722

[RMS 54]
nz=1.6125	0	1.6125
np=1
wa=0
wb=0
il=9.675

[RMS 76]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=8.58

[POZYCJA]
id=38
pd=KNR 2-15	KNR	2-15 0107-03	2-15	0107-03		1
na=Dodatki za podejcia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=27
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[RMS 23]
nz=4.12	0	4.12
np=1
wa=0
wb=0
il=111.24

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=27

[RMS 106]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[POZYCJA]
id=39
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0106-03	0-34	0106-03		1
na=Izolacja rurocišgów r.161310 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm (C) metodš wstępnego izolowania podczas montażu rurocišgu
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=133
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=133	1	133		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.0466	0	0.0466
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1978

[RMS 29]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=146.3

[RMS 68]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5968

[RMS 106]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 58]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0798

[POZYCJA]
id=40
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0106-03	0-34	0106-03		1
na=Izolacja rurocišgów r.20-32 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm (C) metodš wstępnego izolowania podczas montażu rurocišgu
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=92
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=92	1	92		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.0466	0	0.0466
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2872

[RMS 30]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=101.2

[RMS 68]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5632

[RMS 106]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 57]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0552

[POZYCJA]
id=41
pd=KNNR 4	KNNR	4 0126-01	4	0126-01		1
na=Próba szczelnoci instalacji wodocišgowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych.Próba instalacji w budynkach mieszkalnych, rurocišg o rednnicy nominalnej do 65mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=225
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=225	1	225		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.0916	0	0.0916
np=1
wa=0
wb=0
il=20.61

[RMS 44]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 40]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 93]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 99]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 24]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[RMS 106]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=42
pd=KNNR 4	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
na=Baterie zlewozmywakowe nominalnej 15mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 106]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43
pd=KNNR 4	KNNR	4 0137-08	4	0137-08		1
na=Baterienatryskowe. Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym o rednicy nominalnej 15mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.28

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 106]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=44
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0137-02	4	0137-02		1
na=Baterie umywalkowe stojšce o r. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 106]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=65
nu=1.5
cpv=45332300-6
wn=			

[POZYCJA]
id=45
pd=KNNR 4	KNNR	4 0203-03	4	0203-03		1
na=Rurocišgi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach wewnštrz budynków. Rurocišg z PVC opołšczeniach na wcisk rednicy 110mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=12.5
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=12.5	1	9,5+3		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.257	0	0.257
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2125

[RMS 48]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 20]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5

[RMS 106]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=46
pd=KNNR 4	KNNR	4 0203-04	4	0203-04		1
na=Rurocišgi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach wewnštrz budynków. Rurocišg z PVC opołšczeniach na wcisk rednicy 160mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=50.5
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=50.5	1	15+13,5+1,5+6,5+5+6+1,5+1,5		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.322	0	0.322
np=1
wa=0
wb=0
il=16.261

[RMS 49]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=46.965

[RMS 21]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=22.725

[RMS 106]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=47
pd=KNR 2-15	KNR	2-15 0205-02	2-15	0205-02		1
na=Rurocišgi z PCV o rednicy 50-751310mm na cianach, łšczone metodš wciskowš
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=15
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=15	1	15		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.2063	0	0.2063
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0945

[RMS 51]
nz=0.836	0	0.836
np=1
wa=0
wb=0
il=12.54

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 82]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 106]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=48
pd=KNR 2-15	KNR	2-15 0205-04	2-15	0205-04		1
na=Rurocišgi z PCV o rednicy 110mm na cianach, łšczone metodš wciskowš
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=36
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=36	1	28+8		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.2855	0	0.2855
np=1
wa=0
wb=0
il=10.278

[RMS 50]
nz=0.806	0	0.806
np=1
wa=0
wb=0
il=29.016

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 83]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=50.4

[RMS 106]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.216

[POZYCJA]
id=49
pd=KNR 2-15	KNR	2-15 0217-02	2-15	0217-02		1
na=Czyszczaki kanalizacyjne PCV D=50-110mm, łšczone na wcisk
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 83]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 106]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=50
pd=KNR 2-15	KNR	2-15 0209-0601	2-15	0209-0601		1
na=Rury wywiewne z PCV D=110mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 106]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 60]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[POZYCJA]
id=51
pd=KNNR 4	KNNR	4 0232-0202	4	0232-0202		1
na=Brodzik płaski podłogowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.98	0	0.98
np=1
wa=0
wb=0
il=1.96

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 106]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=52
pd=KNNR 4	KNNR	4 0229-0401	4	0229-0401		1
na=Zlewy, zmywaki, zlewozmywaki. Zlewozmywak z blachy na cianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 106]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=53
pd=KNNR 4	KNNR	4 0230-0201	4	0230-0201		1
na=Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=7
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0
il=13.86

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 106]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=54
pd=KNNR 4	KNNR	4 0234-02	4	0234-02		1
na=Pisuary i bidety. Pisuar pojedynczy z zaworem spłukujšcym
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=1.83	0	1.83
np=1
wa=0
wb=0
il=3.66

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 104]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 106]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=55
pd=KNNR 4	KNNR	4 0233-03	4	0233-03		1
na=Ustęp ze stelazemi miskš ustępowš
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=5
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=3.66	0	3.66
np=1
wa=0
wb=0
il=18.3

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 106]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=56
pd=KNKRB 4-I	KNKRB	4-I 0114-01	4-I	0114-01		1
na=Wpusty ciekowe z nierdzewki podłogowe o rednicy 100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 39]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 84]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 106]
nz=3.5	0	3.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 59]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=57
pd=Kalkulacja własna		Wentylacj		Wentylacj		0
na=Kalkulacja własna - Odwodnienia liniowe 2 kpl ( L=9m i L=7m)
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=2
jm=[0.5 m] stud.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wpomogania wentylacji - TURBOWENTY
wa=0
kn=0	0	0
id=66
nu=1.6
cpv=45331210-1
wn=			

[POZYCJA]
id=58
pd=Kalkulacja własna		TURBOWENT		TURBOWENT		0
na=Kalkulacja własna -TURBOWENTY dn 150
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=24
jm=[0.5 m] stud.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[POZYCJA]
id=59
pd=Kalkulacja własna		okienny h		okienny h		0
na=Kalkulacja własna -nawiewniki okienny higrosterowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=71
jm=[0.5 m] stud.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=71	1	71		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=5.9	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=71

