[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.16
pe=3
op=1
opn=2	0	2	1	0	0	1	8	0	9.5	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	2	1
own=2	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2	1	0	1	0	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
nb=Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Starej Kamionce
ab=16-100 Stara Kamionka 66,66b, dz. nr 282/4, 282/7, 282/8. 282/9. 282/10
ni=Gmina Sokółka
ai=Gmina Sokółka, Pl. Kościuszki 1, 16-100 Sokółka
br=BUDOWLANA                                                                                                               
nk=mgr inż. arch. Marcin Tur
dt=06.12.2022
kln=Kosztorys sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia18 maja 2004r /Dziennik Ustaw Nr 130 poz. 1389 z późniejszymi zmianami/.13101310Poziom cen - roboty ogólnobudowlane remontowe
pcn=Sekocenbud III kwartał 2022 r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja mieszana, wyróżnienie pierwszego wiersza	10
ap=1		.	0	1	0	0	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=2	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1310Dane ogólne:13101310Obiekt: Budynek szkoły podstawowej  w Samoklęskach, gm. Kamionka1310Adres: Szkoła podstawowa im. Partyzantów Armii Ludowej , Samoklęski, 21-132 Kamionka1310Inwestor: Gmina Kamionka, ul. Lubartowska 1, 21-132 Kamionka13101310Podstawa opracowania:1310- umowa z inwestorem1310- audyt energetyczny z 2016 r. oprac. przez Roberta Gregorczyka1310- inwentaryzacja i projekt budowlano-wykonawczy wykonane w 2016 r. przez mgr inż. arch. Marcina Tura13101310Przedmiot opracowania:1310Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z segmentem sali gminastycznej i kotłowni w podpiwniczeniu. Zakres opracowania obejmuje docielenie ścian zewnętrznych do poziomu ław fundamentowych, docieplenie stropodachów, częściową wymianę stolarki okiennej w kotłowni i częściową wymiaę drzie zewnętrznych.13101310Zakres robót:1310UWAGA: wszystkie obróbki blacharskie, elementy orynnowania wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. min. 0,55mm w kolorach określonych na rysunkach projektu.13101. ŚCIANY PONIŻEJ POZIOMU TERENU13101.1.Roboty ziemne i rozbiórkowe: 1310- rozbiórka opaski i chodników z płyt betonowych1310- odkopanie ścian fundamentowych odcinkami1310- zabezpieczenie wykopów 1310- wywóz i utylizacja płyt 1310- zasypanie wykopów z zagęszczeniem po wykonaniu robót13101.2.Roboty dociepleniowe i wykończeniowe:1310- przygotowanie podłoża1310- wykonie izolacji przeciwilgociowej pionowej, bitumicznej na ścianach fund.1310- przyklejenie wodoodpornych płyt stryopianowych XPS 100 032 (równoważny opór cieplny warstwy docieplenia R=4,359 m2K/W) gr. 14 cm do ścian fundamentowych do poziomu ław oraz na wykosość min. 30 cm ponad poziomem terenu1310- ułożenie warstwy separacyjnej z folii kubełkowej1310- wykonanie chodników i opasek z płyt betonowych na podsypce piaskowej i ułożenie obrzeży chodnikowych wokół budynku131013102.ELEWACJE13102.1.Roboty rozbiórkowe1310- demontaż stolarki okiennej w kotłowni i podpiwniczeniu, oraz drzwi zewnętrznych wejścia do kotłowni i zaplecza kuchni1310- rozbiórka orynnowania i rur spustowych na budynku szkoły, sali gimnastycznej i składu opału1310- rozbiórka parapetów okiennych i obróbek na elewacji1310- wykucie kratek wentylacyjnych i elementów stalowych na elewacji, demontaż wyposażenia na elewacji do ponownego montażu1310- odbicie uszkodzonych i nienośnych tynków na elewacji1310- wywóz i utylizacja gruzu i odpadów budowalnych13102.2.Roboty dociepleniowe i wykończeniowe1310- naprawa pęknięć w murze kolankowym zaplecza sali gimnastycznej przez przemurowania1310- uzupełnienie tynków pod docieplenie metodą ETICS1310- przygotowanie podłoża, przez oczyszczenie i sprawdzenie nośności1310- ocieplenie powierzchni ścian w systemie ETICS styropianem EPS 70-032 gr. 14 cm na ścianach (równoważny opór cieplny warstwy docieplenia R=5,127 m2K/W) zewnętrznych szkoły oraz styropianem EPS70-032 gr. 18 cm (równoważny opór cieplny warstwy docieplenia R=5,625 m2K/W) na ścianach zewnętrznych sali gminastycznej i łącznika z wyprawą tynkarską silikonowo-silikatową oraz tynkiem mozaikowym na cokole1310- ocieplenie ościeży okien stryopianem gr. 3 cm metodą j.w.1310- montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej, powlekanej 1310- osadzenie nowych kratek wentylacyjnych w elewacji1310- montaż wyposażenia na elewacji po uprzednim demontażu1310- montaż drabiny z kabłąkami - stalowej ocynkowanej , na dach sali gimnastycznej1310- dostawa i montaż systemowego daszka z poliwęglanu o wym. 200x100cm na konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo13102.3.Stolarka1310- montaż okien PCV o wsp. przenikania ciepła dla okna U=0,9 W/m2K w podpiwniczeniu oraz drzwi zewnętrznych o wsp. przenikania ciepła dla okna U=1,5 W/m2Kwg zestawienia13102.4.REMONT ELEWACJI SEGMENTU MIESZKALNEGO1310- wykonanie wyprawy cienkowarstwoej z tynku silikatowo-silikonowego na warstwie docieplena styropianem13102.5.Remont zadaszenia wejścia głównego1310- rozbiórka orynnowania i obróbek blacharskich1310- wycięcie przecinarką do betonu zbrojonego krawędzi zadaszenia w celu odsunięcia pasa rynnowego od lica ściany szkoły po dociepleniu1310- oczyszczenie słupów zadaszenia z rur stalowych z odspojonych powłok malarskich 1310- malowanie słupów farbą poliuretanową do metalu1310- wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej od spodu konstrukcji zadaszenia 1310- montaż obróbek blacharskich i z papy termozgrzewalnej SBS oraz orynnowania na zadaszeniu13102.6.Rusztowania1310- montaż i demontaż rusztowań do wysokości 10m, montaż zabezpieczeń13103. STROPODACHY13103.1.STROPODACH SZKOŁY13103.1.1.Roboty rozbiórkowe1310- demontaż obróbek blacharskich attyk, blacharskich i z papy pasów rynnowych1310- demontaż uszkodzonych stopni wyłazowych na komin1310- wykonanie otworów technologicznych w warstwie wierzchniej stropodachu (pokrycie papą, płyty korytkowe) w celu wykonania docieplenia przestrzeni wewnętrznej stropodachu wełną mineralną metodą wdmuchiwania13103.1.2.Roboty dociepleniowe1310- wykonanie docieplenia przestrzeni wentylowanej stropodachu wełną mineralną granulowaną gr. 25 cm o wsp. lambda=0,44 W/mK (równoważny opór cieplny warstwy docieplenia R=5,682 m2K/W) metodą wdmuchiwania1310- zaślepienie otworów technologicznych po wykonaniu docieplenia przez wykonanie korków żelbetowych13103.1.3.Roboty remontowe na dachu1310- montaż w wykonanych otworach kominków wentylacyjnych o śr. 100 mm - wentylacja przestrzeni stropodachu w przypadku zakrycia warstwą izolacji istniejących kratek wentylacyjnych w elewacji.1310- wykonanie napraw pokrycia z papy w systemie naprawczym przy wykorzystaniu pap termozgrzewalnych SBS1310- wykonanie obróbek blacharskich attyk z wykonaniem podłoża z płyt OSB, obróbek blacharskich i z papy pasów rynnowych1310- montaż rynien śr 150mm i rur spustowych śr. 120 mm z blachy stalowej ocynkowanej,powlekanej1310- Naprawa pęknięć komina przez przemurowanie1310- Naprawa tynków komina1310- Montaż nowej drabiny z kabłąkami, stalowej, ocynkowanej na komin.13103.2.STROPODACH SKŁADU WĘGLA13103.2.1.Roboty dociepleniowe1310- zagruntowanie podłoża gruntem systemowym 1310- wykonanie docieplenia wełną mineralną gr. 22, lambda 0,039 W/mK (równoważny opór cieplny warstwy docieplenia R=5,526 m2K/W) 13103.2.2.Roboty pokryciowe na dachu1310- wykonanie konstrukcji nośnej attyk i pasa rynnowego z belek drewnianych imregnowanych preparatami solowymi1310- wykonanie elementów podłoża pod obróbki blacharskie z płyty OSB wodoodpornej gr. 22mm1310- Wykonanie obróbek blacharskich i z papy attyk, pasa rynnowego i styku połaci ze ścianą1310- pokrycie dachu papą dwuwarstwowe w systemie NRO, mocoeanie mechaniczne w warstwie konstrukcyjnej1310- montaż rynien śr. 120mm i rur spustowych śr. 90mm z blachy ocynkowanej, powlekanej13103.3.STROPODACH ŁĄCZNIKA13103.3.1.Roboty dociepleniowe1310- zagruntowanie podłoża gruntem systemowym 1310- wykonanie docieplenia a płyt PIR gr. 15 cm , lambda 0,027 W/m2K (równoważny opór cieplny warstwy docieplenia R=5,227 m2K/W) 13103.3.2.Roboty pokryciowe na dachu1310- wykonanie konstrukcji nośnej attyk i pasa rynnowego z belek drewnianych imregnowanych preparatami solowymi1310- wykonanie elementów podłoża pod obróbki blacharskie z płyty OSB wodoodpornej gr. 22mm1310- Wykonanie obróbek blacharskich i z papy attyk, pasa rynnowego i styku połaci ze ścianą, wykonanie koryta wg prys. projektu ( z użyciem klina styropianowego)1310- pokrycie dachu papą dwuwarstwowe w systemie NRO, mocoeanie mechaniczne w warstwie konstrukcyjnej1310- montaż rynien śr. 120mm i rur spustowych śr. 90mm z blachy ocynkowanej, powlekanej13103.4.STROPODACH ZAPLECZA SALI GMINASTYCZNEJ13103.4.1.Roboty rozbiórkowe1310- demontaż obróbek blacharskich attyk, blacharskich i z papy pasów rynnowych1310- wykonanie otworów technologicznych w warstwie wierzchniej stropodachu (pokrycie papą, płyty korytkowe) w celu wykonania docieplenia przestrzeni wewnętrznej stropodachu wełną mineralną metodą wdmuchiwania13103.4.2.Roboty dociepleniowe1310- wykonanie docieplenia przestrzeni wentylowanej stropodachu wełną mineralną granulowaną gr. 24 cm o wsp. lambda=0,44 W/mK (równoważny opór cieplny warstwy docieplenia R=5,455 m2K/W) metodą wdmuchiwania1310- wykonanie docieplenia ściany sali gimnastycznej w przestrzeni stropodachu przez przyklejenie do styropianu EPS 70-032 gr. 18 cm1310- zaślepienie otworów technologicznych po wykonaniu docieplenia przez wykonanie korków żelbetowych13103.4.3.Roboty remontowe na dachu1310- montaż w wykonanych otworach kominków wentylacyjnych o śr. 100 mm - wentylacja przestrzeni stropodachu w przypadku zakrycia warstwą izolacji istniejących kratek wentylacyjnych w elewacji.1310- wykonanie napraw pokrycia z papy w systemie naprawczym przy wykorzystaniu pap termozgrzewalnych SBS1310- wykonanie obróbek blacharskich attyk z wykonaniem podłoża z płyt OSB, obróbek blacharskich i z papy pasów rynnowych1310- montaż rynien śr 150mm i rur spustowych śr. 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej,powlekanej13103.5.STROPODACH SALI GMINASTYCZNEJ13103.5.1.Roboty dociepleniowe1310- ułożenie paroizolacji1310- wykonanie docieplenia a płyt PIR gr. 20 cm , lambda 0,027 W/m2K (równoważny opór cieplny warstwy docieplenia R=7,027 m2K/W) 13103.5.2.Roboty pokryciowe na dachu1310- wykonanie konstrukcji nośnej attyk i pasa rynnowego z belek drewnianych imregnowanych preparatami solowymi1310- wykonanie elementów podłoża pod obróbki blacharskie z płyty OSB wodoodpornej gr. 22mm1310- Wykonanie obróbek blacharskich i z papy attyk, pasa rynnowego1310- pokrycie dachu papą dwuwarstwowe w systemie NRO, mocoeanie mechaniczne w warstwie konstrukcyjnej (płyty warstwowe)1310- montaż rynien śr. 150mm i rur spustowych śr. 150mm z blachy ocynkowanej, powlekanej1310- demontaż i montaż nowych wywietrzaków dachowych1310- damontaż i montaż na nowej podstawie wentylatora dachowego1310Uporządkowanie terenu budowy.

[STAŁE]
stn=kor_21	1.07	1,07
stn=czerpnie	4	4
stn=wyrzutnie	4	4

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nr=1
nm=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=67.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 30]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=10773.7578

[RMS ZEST 3387]
ty=M
na=pręty żebrowane 8-14 mm
id=1102399	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4978.62

[RMS ZEST 3364]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30 (B 30)
id=2370608	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=97.2627

[RMS ZEST 3644]
ty=M
na=kostka brukowa 8 cm szara
id=2222120	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=655.18

[RMS ZEST 3397]
ty=M
na=bloki wapienno-piaskowe drążone n25
id=1810199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5397.279

[RMS ZEST 3609]
ty=M
na=Klińce do nawierzchni drogowych, sortowane 4,0-31,5 mm
id=1600630	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=271.0208

[RMS ZEST 3632]
ty=M
na=drzwi EI30
id=1319992	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.025

[RMS ZEST 3653]
ty=M
na=wełna mineralna granulowana
id=2310099	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3315.1

[RMS ZEST 3540]
ty=M
na=beton posadzkowy C25
id=1701100	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.6125

[RMS ZEST 3607]
ty=M
na=krzuszywo łamane
id=1602299	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=88.4695

[RMS ZEST 3416]
ty=M
na=krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II
id=2641805	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.662

[RMS ZEST 3519]
ty=M
na=farba emulsyjna
id=1502110	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=338.6524

[RMS ZEST 3423]
ty=M
na=blacha powlekana trapezowa
id=9_00005	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=242.051

[RMS ZEST 3486]
ty=M
na=płyty styropianowe FS15
id=1562600	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=59.539

[RMS ZEST 3617]
ty=M
na=szafki'
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3469]
ty=M
na=okna i drzwi balkonowe'
id=202x035	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.5

[RMS ZEST 3631]
ty=M
na=okna i drzwi z kształtowników  aluminiowych, U<= 1,3 W/m2K
id=9_00012	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.25

[RMS ZEST 3479]
ty=M
na=wrota stalowe
id=1324899	1
jm=kpl.	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3451]
ty=M
na=okna i drzwi balkonowe
id=202x035	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.2

[RMS ZEST 3550]
ty=M
na=płytki podłogowe z kamieni sztucznych
id=2520399	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=124.9699

[RMS ZEST 3516]
ty=M
na=płytki i kształtki fajansowe szkliwione ścienne
id=2530099	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=174.768

[RMS ZEST 3379]
ty=M
na=pospółka do betonów zwykłych
id=1602103	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=196.6723

[RMS ZEST 3420]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kl.III
id=2640702	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.7639

[RMS ZEST 3528]
ty=M
na=płyty styropianowe'
id=1561099	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.5625

[RMS ZEST 3630]
ty=M
na=okna i drzwi balkonowe''
id=202x035	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.348

[RMS ZEST 3658]
ty=M
na=papa wierzchniego pokrycia gr. 5,2 mm termozgrzewalna
id=2305560	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=429.52

[RMS ZEST 3466]
ty=M
na=drzwi aluminiowe
id=1319992	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.6

[RMS ZEST 3547]
ty=M
na=kit PU
id=2300302	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.121

[RMS ZEST 3497]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej
id=2310499	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=54.864

[RMS ZEST 3358]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15)
id=2370604	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.8086

[RMS ZEST 3635]
ty=M
na=drzwi EI30'
id=1319992	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.82

[RMS ZEST 3614]
ty=M
na=ogrodzenie
id=2222130	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.6

[RMS ZEST 3366]
ty=M
na=bloczki betonowe 25x25x14 cm
id=bloczb1	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2516.5356

[RMS ZEST 3467]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.97

[RMS ZEST 3485]
ty=M
na=kabiny
id=1318399	2
jm=m2	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.45

[RMS ZEST 3549]
ty=M
na=wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
id=6328402	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 3492]
ty=M
na=masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 1 mm -
id=2380380	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=814.515

[RMS ZEST 3616]
ty=M
na=szafki
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 3548]
ty=M
na=pręty gładkie śr.do 7 mm
id=1102199	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1626.246

[RMS ZEST 3501]
ty=M
na=daszki szklane
id=z_03011	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3446]
ty=M
na=czapki kominowe
id=z_03011	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 3633]
ty=M
na=akcesoria do drzwi ei 30
id=1319992	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.445

[RMS ZEST 3400]
ty=M
na=bloki wapienno-piaskowe drążone 25x12x13.8
id=1810199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2466.585

[RMS ZEST 3437]
ty=M
na=cegła licówka 25x12x6.5
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1338.95

[RMS ZEST 3398]
ty=M
na=zaprawa
id=2380899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.1352

[RMS ZEST 3645]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
id=1700399	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.3491

[RMS ZEST 3339]
ty=M
na=siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego 2.8 mm
id=1331511	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=332.8

[RMS ZEST 3354]
ty=S
na=koparko-spycharka 0.15 m3
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=49.4432

[RMS ZEST 3627]
ty=M
na=wc niepełnosprawnych
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3610]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny
id=12100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=30.8767

[RMS ZEST 3345]
ty=S
na=środek transportowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=43.5292

[RMS ZEST 3367]
ty=M
na=bloczki betonowe 25x12x14 cm
id=bloczb2	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1610.1708

[RMS ZEST 3503]
ty=M
na=zaprawa cementowo wapienna M 15
id=2380802	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.0198

[RMS ZEST 3350]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
il=46.5245

[RMS ZEST 3634]
ty=M
na=montaż i dostawa
id=1319992	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.845

[RMS ZEST 3557]
ty=M
na=dwu składnikowe płynne żywice
id=1478199	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34.389

[RMS ZEST 3425]
ty=M
na=blacha powlekana płaska
id=9_00011	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=92.0532

[RMS ZEST 3643]
ty=M
na=krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm
id=2223041	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=104.04

[RMS ZEST 3558]
ty=M
na=kształtki cokołowe podłogowe
id=2525599	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=123.216

[RMS ZEST 3576]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego''
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.8495

[RMS ZEST 3650]
ty=M
na=wc niepełnosprawnych'
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3649]
ty=M
na=kostka brukowa 6 cm szara
id=2222101	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=76.26

[RMS ZEST 3499]
ty=M
na=masa tynkarska mozaikowa -
id=2380399	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=290.785

[RMS ZEST 3600]
ty=M
na=pospółka
id=	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=107.04

[RMS ZEST 3385]
ty=M
na=płyty styropianowe
id=1561099	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.105

[RMS ZEST 3436]
ty=M
na=wyłaz dachowy
id=elpref8	3
jm=m	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1

[RMS ZEST 3357]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.7371

[RMS ZEST 3602]
ty=M
na=piasek
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=61.4141

[RMS ZEST 3615]
ty=M
na=brama
id=1601899	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3487]
ty=M
na=zaprawa klejąca
id=1554599	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1659.042

[RMS ZEST 3396]
ty=M
na=folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm
id=1560311	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=563.16

[RMS ZEST 3541]
ty=M
na=preparat do wzmocnienia i uodpornienia
id=1480599	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=74.4869

[RMS ZEST 3621]
ty=M
na=krzesło
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 3596]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t'
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
il=23.8913

[RMS ZEST 3480]
ty=M
na=wyłaz na poddasze
id=1319992	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.96

[RMS ZEST 3517]
ty=M
na=zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
id=202x034	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1146.7005

[RMS ZEST 3383]
ty=M
na=lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
id=2300100	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=265.92

[RMS ZEST 3488]
ty=M
na=zaprawa klejąca -
id=1554199	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1468.4835

[RMS ZEST 3422]
ty=M
na=łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II
id=2641900	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.8268

[RMS ZEST 3421]
ty=M
na=folie paroizolacyjne
id=1560330	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=251.185

[RMS ZEST 3567]
ty=M
na=konstrukcja stalowa
id=	3
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.182

[RMS ZEST 3628]
ty=M
na=hydrant
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3376]
ty=S
na=środek transportowy
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=25.73

[RMS ZEST 3351]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
il=25.6875

[RMS ZEST 3502]
ty=M
na=zaprawa wapienna M 4
id=2380800	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.3337

[RMS ZEST 3352]
ty=M
na=utylizacja
id=	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.344

[RMS ZEST 3377]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania
id=2301500	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=289.016

[RMS ZEST 3523]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=53.64

[RMS ZEST 3369]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M 15
id=2380809	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.1798

[RMS ZEST 3362]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=189.9462

[RMS ZEST 3623]
ty=M
na=kuchenka
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3619]
ty=M
na=biurko + kontenerek
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3555]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12
id=2380824	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.3213

[RMS ZEST 3612]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy
id=45100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=95.888

[RMS ZEST 3506]
ty=M
na=płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wymiarach 588x588x24 mm
id=202x011	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.1403

[RMS ZEST 3363]
ty=S
na=pompa do betonu na samochodzie
id=44141	1
jm=m-g	148
ce=0
il=4.3679

[RMS ZEST 3490]
ty=M
na=siatka z włókna szklanego
id=3900630	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=456.0884

[RMS ZEST 3378]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do izolacji
id=2301550	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=222.208

[RMS ZEST 3524]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.96

[RMS ZEST 3618]
ty=M
na=szafki''
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3484]
ty=M
na=taśma uszczelniająca
id=1562999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=219.24

[RMS ZEST 3494]
ty=S
na=środek transportowy
id=95100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=16.9196

[RMS ZEST 3603]
ty=M
na=krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm
id=2223011	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=47.94

[RMS ZEST 3604]
ty=M
na=obrzeża betonowe 30x8 cm
id=2223540	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=80.172

[RMS ZEST 3525]
ty=M
na=grunt pokostowy
id=1533199	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=64.8

[RMS ZEST 3403]
ty=M
na=pustaki wentylacyjne betonowe
id=2200599	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=184.3

[RMS ZEST 3608]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0
il=10.2552

[RMS ZEST 3624]
ty=M
na=lodówka
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3439]
ty=M
na=zaprawa'
id=2380899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1317

[RMS ZEST 3450]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 22 mm kl. II
id=2640799	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.86

[RMS ZEST 3599]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t''
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
il=67.4352

[RMS ZEST 3573]
ty=M
na=kraty pomostowe
id=1321799	1
jm=m2	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.4

[RMS ZEST 3664]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej'
id=2310499	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.85

[RMS ZEST 3360]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.0245

[RMS ZEST 3597]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0
il=7.8112

[RMS ZEST 3405]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.0731

[RMS ZEST 3365]
ty=S
na=Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h z rurą 36 m (1)
id=44142	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.4262

[RMS ZEST 3413]
ty=M
na=płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm
id=2200899	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=160.9496

[RMS ZEST 3452]
ty=M
na=kotwy elastyczne kpl.
id=202x036	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=247.05

[RMS ZEST 3430]
ty=M
na=elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.55 mm
id=elpref8	3
jm=m	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.35

[RMS ZEST 3361]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
id=2600622	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.8594

[RMS ZEST 3625]
ty=M
na=zlewozmywak
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3371]
ty=S
na=wyciąg
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=132.4729

[RMS ZEST 3432]
ty=M
na=elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.55 mm'
id=elpref8	3
jm=m	000
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.73

[RMS ZEST 3532]
ty=M
na=folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
id=1560412	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=283.5

[RMS ZEST 3481]
ty=M
na=parpety
id=1318399	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.44

[RMS ZEST 3399]
ty=S
na=przenośnik taśmowy
id=36000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=76.1969

[RMS ZEST 3659]
ty=M
na=gaz propan-butan
id=1020100	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=153.44

[RMS ZEST 3551]
ty=M
na=zaprawa klejowa-sucha mieszanka
id=1554200	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=446.738

[RMS ZEST 3521]
ty=M
na=gips szpachlowy
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6316

[RMS ZEST 3465]
ty=M
na=listwy maskujące
id=1318399	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=59.6767

[RMS ZEST 3587]
ty=M
na=płyty kamienne o grubości 5 cm
id=1631554	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.2116

[RMS ZEST 3433]
ty=M
na=płyty wiórowe płasko prasowane zwykłe gr. 22 mm
id=2660312	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6804

[RMS ZEST 3591]
ty=M
na=wycieraczka
id=1631554	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.02

[RMS ZEST 3495]
ty=M
na=folie paroizolacyjne'
id=1560330	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=237.6

[RMS ZEST 3429]
ty=M
na=uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
id=1343099	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=57

[RMS ZEST 3667]
ty=M
na=folie paroizolacyjne''
id=1560330	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30.9276

[RMS ZEST 3389]
ty=S
na=Nożyce elektryczne do prętów o średnicy do 40 mm
id=71231	1
jm=m-g	148
ce=0
il=36.0191

[RMS ZEST 3372]
ty=M
na=polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej
id=202x003	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=53.3991

[RMS ZEST 3518]
ty=M
na=zaprawa cementowa na białym cemencie m 80
id=2380015	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=158.88

[RMS ZEST 3613]
ty=S
na=piła do cięcia kostki
id=75200	1
jm=m-g	148
ce=0
il=18.44

[RMS ZEST 3374]
ty=S
na=środek transportowy
id=2x002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=6.6678

[RMS ZEST 3504]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna m 50
id=2380806	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1232

[RMS ZEST 3622]
ty=M
na=stół
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3655]
ty=M
na=papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia
id=2305999	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.6474

[RMS ZEST 3424]
ty=M
na=wkręty samogwintujące typu SW do blach
id=9_00004	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.0687

[RMS ZEST 3620]
ty=M
na=biurko + kontenerek'
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3401]
ty=M
na=nadproża prefabrykowane
id=1900299	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.18

[RMS ZEST 3491]
ty=M
na=grunt uniwersalny -
id=2385099	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=70.5487

[RMS ZEST 3390]
ty=S
na=Giętarka mechaniczna do prętów o średnicy do 40 mm
id=71212	1
jm=m-g	148
ce=0
il=29.9695

[RMS ZEST 3381]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0
il=14.1229

[RMS ZEST 3666]
ty=M
na=zaprawa
id=1602003	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=387.768

[RMS ZEST 3359]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.9398

[RMS ZEST 3578]
ty=M
na=stopnie   blokowe
id=1632999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.59

[RMS ZEST 3580]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego'''
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.9149

[RMS ZEST 3598]
ty=S
na=walec wibracyjny samojezdny
id=12300	1
jm=m-g	148
ce=0
il=5.8515

[RMS ZEST 3606]
ty=M
na=obrzeża betonowe 20x6 cm
id=2223520	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30.192

[RMS ZEST 3552]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=58.7104

[RMS ZEST 3406]
ty=M
na=bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
id=2200151	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=64.0665

[RMS ZEST 3661]
ty=M
na=papa podkładowa termozgrzewalna
id=2305560	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.128

[RMS ZEST 3651]
ty=M
na=utylizacja odpadów budowlanych
id=	3
jm=Mg	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=450.45

[RMS ZEST 3419]
ty=M
na=śruby,podkładki,nakrętki
id=1343599	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.5807

[RMS ZEST 3370]
ty=M
na=drut stalowy okrągły
id=1120699	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=54.1417

[RMS ZEST 3388]
ty=S
na=Prościarka do prętów, o średnicy 4-10 mm
id=71251	1
jm=m-g	148
ce=0
il=20.9883

[RMS ZEST 3646]
ty=M
na=tłuczeń kamienny
id=1600580	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.4569

[RMS ZEST 3407]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5815

[RMS ZEST 3500]
ty=M
na=profil narożnikowy z PCW o dł. 250 cm z wtopioną siatką z włókna szklanego 10x15 cm
id=1566099	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=98.0694

[RMS ZEST 3626]
ty=M
na=zlewozmywak'
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3526]
ty=M
na=rozcieńczalnik
id=1530999	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.564

[RMS ZEST 3353]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.584

[RMS ZEST 3508]
ty=M
na=kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm
id=202x013	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=44.812

[RMS ZEST 3648]
ty=M
na=pospółka
id=1600580	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.7327

[RMS ZEST 3638]
ty=M
na=balustrady i pochwyty stalowe
id=1320199	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22

[RMS ZEST 3575]
ty=M
na=tłuczeń kamienny
id=1602103	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.404

[RMS ZEST 3386]
ty=M
na=folia kubełkowa
id=1560340	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=60.94

[RMS ZEST 3463]
ty=M
na=pianka poliuretanowa
id=1478500	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.2257

[RMS ZEST 3520]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3563

[RMS ZEST 3585]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego''''
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.9639

[RMS ZEST 3657]
ty=M
na=papa podkładowa
id=2305999	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.925

[RMS ZEST 3507]
ty=M
na=kształtowniki z blachy - profil główny
id=202x012	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=44.812

[RMS ZEST 3559]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego'
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6638

[RMS ZEST 3656]
ty=M
na=klin styropianowy
id=2305999	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=37.4325

[RMS ZEST 3456]
ty=M
na=uszczelki z pianki poliuretanowej
id=9_00014	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.575

[RMS ZEST 3654]
ty=M
na=Emulsja asfaltowa anionowa do gruntowania podłoża oraz do wykonywania powłok typu lekkiego, Icopal Water Primer, opakowanie 20 kg
id=2300102	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=87.36

[RMS ZEST 3498]
ty=M
na=grunt uniwersalny -
id=2385099	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.1202

[RMS ZEST 3641]
ty=M
na=elektrody
id=1330299	1
jm=100 szt.	129
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.3

[RMS ZEST 3513]
ty=M
na=sprężyny przyścienne
id=202x018	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=43.494

[RMS ZEST 3572]
ty=S
na=spawarka
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=4.186

[RMS ZEST 3510]
ty=M
na=zawiesia do kształtowników
id=202x015	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=55.8832

[RMS ZEST 3493]
ty=S
na=żuraw okienny
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=20.105

[RMS ZEST 3601]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2145

[RMS ZEST 3448]
ty=M
na=kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm
id=1350309	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 3410]
ty=M
na=woda z rurociągu
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.6081

[RMS ZEST 3560]
ty=M
na=kotwy'
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=56

[RMS ZEST 3663]
ty=M
na=zaprawa klejąca - Baumit Haftmortel
id=1554099	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=100

[RMS ZEST 3462]
ty=M
na=silikon
id=1478101	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.0805

[RMS ZEST 3438]
ty=M
na=listewki iglaste kl.III 10x15 mm
id=2601202	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=109.75

[RMS ZEST 3511]
ty=M
na=pręty mocujące
id=202x016	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=55.8832

[RMS ZEST 3431]
ty=M
na=uchwyty do rur spustowych ocynkowane
id=1342999	1
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.019

[RMS ZEST 3509]
ty=M
na=kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny
id=202x014	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.5692

[RMS ZEST 3418]
ty=M
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
id=2301099	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.386

[RMS ZEST 3514]
ty=M
na=łączniki rozporowe kpl.
id=202x004	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=99.3772

[RMS ZEST 3652]
ty=M
na=opłata za wysypisko'
id=	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3589]
ty=M
na=cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
id=1700310	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1423

[RMS ZEST 3453]
ty=M
na=pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
id=202x037	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.3765

[RMS ZEST 3605]
ty=M
na=Woda przemysłowa z rurociągu
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.894

[RMS ZEST 3346]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.04

[RMS ZEST 3457]
ty=M
na=masa uszczelniająca silikonowa
id=9_00015	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.945

[RMS ZEST 3660]
ty=S
na=żuraw okienny
id=35211	1
jm=m-g	148
ce=0
il=7.672

[RMS ZEST 3588]
ty=M
na=piasek
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.0646

[RMS ZEST 3464]
ty=M
na=kołki rozporowe
id=8990499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=119.505

[RMS ZEST 3375]
ty=M
na=emulsja asfaltowa izolacyjna
id=2302099	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.268

[RMS ZEST 3409]
ty=M
na=piasek do zapraw
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.0225

[RMS ZEST 3563]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej dł., z nakrętkami i podkładkami
id=6801599	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.64

[RMS ZEST 3393]
ty=S
na=prościarka do prętów
id=71251	1
jm=m-g	148
ce=0
il=5.8428

[RMS ZEST 3455]
ty=M
na=kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.
id=9_00013	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.1125

[RMS ZEST 3417]
ty=M
na=xylamit popularny
id=1412206	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.2498

[RMS ZEST 3402]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
il=4.8215

[RMS ZEST 3434]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
id=1330500	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.4496

[RMS ZEST 3512]
ty=M
na=klamerki mocujące
id=202x017	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=75.3896

[RMS ZEST 3373]
ty=M
na=gaz propan-butan
id=1020100	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.0733

[RMS ZEST 3583]
ty=S
na=wyciąg'
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.4445

[RMS ZEST 3636]
ty=S
na=żuraw samochodowy
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.2184

[RMS ZEST 3470]
ty=M
na=silikon
id=1478101	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.36

[RMS ZEST 3570]
ty=S
na=ciągnik kołowy
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.3458

[RMS ZEST 3426]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1062

[RMS ZEST 3579]
ty=S
na=wyciąg szybowy
id=34212	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.34

[RMS ZEST 3647]
ty=M
na=miał kamienny
id=1600600	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.818

[RMS ZEST 3412]
ty=M
na=cegła budowlana pełna
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 3577]
ty=M
na=zaprawa cementowa na białym cemencie m 80
id=2380015	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0855

[RMS ZEST 3556]
ty=M
na=cement 25 z dodatkami
id=1701100	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0364

[RMS ZEST 3586]
ty=S
na=wyciąg''
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.4458

[RMS ZEST 3411]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.8877

[RMS ZEST 3447]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.56

[RMS ZEST 3594]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm
id=1120709	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.26

[RMS ZEST 3408]
ty=M
na=wapno suchogaszone
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0197

[RMS ZEST 3595]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.161

[RMS ZEST 3637]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa
id=39610	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.3458

[RMS ZEST 3522]
ty=M
na=narożniki stalowe ze stali kątowej
id=1360499	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6964

[RMS ZEST 3574]
ty=S
na=środek transportowy'
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0805

[RMS ZEST 3590]
ty=M
na=woda
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.0713

[RMS ZEST 3489]
ty=M
na=woda
id=3930099	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7275

[RMS ZEST 3639]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.088

[RMS ZEST 3640]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.088

[RMS ZEST 3593]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.120mm
id=3951303	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0112

[RMS ZEST 3592]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0028

[RMS ZEST 3564]
ty=M
na=trzpienie stalowe do montażu konstrukcji
id=1364599	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0182

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=betoniarze gr.II
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 25]
ty=R
na=blacharze gr.II
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 43]
ty=R
na=brukarze gr.II
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 97]
ty=R
na=brukarze gr.III
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=cieśle gr.II
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=cieśle gr.III
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=dekarze gr.II
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 23]
ty=R
na=izolarze gr.III
id=093	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=malarze gr.II
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=montażyści gr.II
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=montażyści gr.III
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=monterzy gr.II
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 542]
ty=R
na=monterzy gr.II
id=242	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 216]
ty=R
na=monterzy gr.III
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 56]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 57]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 33]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=murarze gr.II
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=murarze gr.III
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 427]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 426]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 69]
ty=R
na=operatorzy gr.II
id=362	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=posadzkarz-płytkarz gr.II
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=posadzkarze-płytkarze gr.III
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 24]
ty=R
na=posadzkarze gr.II
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 597]
ty=R
na=posadzkarze gr.III
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 42]
ty=R
na=robotnic gr.Iy
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=robotnicy
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 31]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 34]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=robotnicy gr.II
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PL)
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PL)
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 19]
ty=R
na=spawacze gr.II
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 37]
ty=R
na=stolarze budowlani gr.II
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=stolarze gr.II
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 27]
ty=R
na=szklarze gr.II
id=422	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=tynkarze gr.II
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 41]
ty=R
na=tynkarze gr.II
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=tynkarze gr.III
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 32]
ty=R
na=tynkarze gr.III
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=zbrojarze gr.II
id=482	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 657]
ty=R
na=ślusarze gr.III
id=443	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 658]
ty=R
na=ślusarze gr.II
id=442	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 810]
ty=R
na=murarz kat. 14
id=z89	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 811]
ty=R
na=robotnik kat. 6
id=z90	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 1586]
ty=R
na=posadzkarze gr.IV
id=384	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 1592]
ty=R
na=dekarze gr.III
id=053	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 1649]
ty=R
na=montażyści - gr.II
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 1650]
ty=R
na=robotnicy - gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 1951]
ty=R
na=kamieniarze gr.IV
id=104	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 1952]
ty=R
na=kamieniarze gr.III
id=103	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 1953]
ty=R
na=kamieniarze gr.II
id=102	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2173]
ty=R
na=malarze gr.III
id=123	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2211]
ty=R
na=cieśle gr.IV
id=044	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2212]
ty=R
na=betoniarze gr.III
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2286]
ty=R
na=monterzy gr.II
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2360]
ty=R
na=szklarze gr.III
id=423	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2384]
ty=R
na=tynkarze gr.IV
id=464	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2439]
ty=R
na=stolarze gr.III
id=413	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2586]
ty=R
na=izolarze gr.II
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2641]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2658]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2662]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2663]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 3337]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 3347]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm
id=5115903	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 3348]
ty=M
na=korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm
id=5613503	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 3349]
ty=M
na=sznur konopny smołowany
id=6831830	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6

[RMS ZEST 3380]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.25 m3
id=11161	1
jm=m-g	148
ce=0
il=12.7989

[RMS ZEST 3404]
ty=S
na=żuraw do 5t
id=31000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.97

[RMS ZEST 3435]
ty=S
na=środek transportowy
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.7376

[RMS ZEST 3440]
ty=R
na=betoniarz kat. 12
id=z27	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 3441]
ty=R
na=pomocnik kat. 8
id=z25	3
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 3505]
ty=S
na=agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
id=46212	1
jm=m-g	148
ce=0
il=44.2266

[RMS ZEST 3515]
ty=R
na=posadzkarze-płytkarze gr.II
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 3534]
ty=S
na=wyciąg
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.7612

[RMS ZEST 3535]
ty=S
na=środek transportowy
id=z1903	3
jm=m-g	148
ce=0
il=1.155

[RMS ZEST 3539]
ty=S
na="Miksokret" 28 kW
id=9_001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=52.18

[RMS ZEST 3542]
ty=R
na=układacze izolacji gr.II
id=702	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 3668]
ty=M
na=kształtowniki walcowane - dwuteowniki
id=1100399	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=73.32

[RMS ZEST 3669]
ty=M
na=siatka tkana Rabitza
id=1331799	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.75

[RMS ZEST 3670]
ty=M
na=płytki z betonu komórkowego 49x24x6
id=2200899	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.7

[RMS ZEST 3671]
ty=M
na=zaprawa''
id=2380899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0069

[RMS ZEST 3672]
ty=M
na=mieszanka betonowa
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0858

[RMS ZEST 3673]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.002

[RMS ZEST 3675]
ty=M
na=palisada
id=2223099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.244

[RMS ZEST 3642]
ty=S
na=spawarka elektryczna wirująca 300 A
id=72211	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.99

[RMS ZEST 3344]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 3443]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=z_03001	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Starej Kamionce
wa=0
kn=0	0	0
id=4804
nu=1
cpv=45216000-4
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=4805
nu=1.1
cpv=45100000-8
wn=		

[POZYCJA]
id=4806
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1804-12	2-02	1804-12		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=160
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160		

[RMS 30]
nz=2.6242	0	2.6242
np=1
wa=0
wb=0
il=419.872

[RMS 3339]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=332.8

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3346]
nz=0.0065	0	0.0065
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[POZYCJA]
id=4807
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-08	4-01	0354-08		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=11.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.28	1	0.9*2.1*2+1*2.1+3*0.9*2		

[RMS 30]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=9.4752

[POZYCJA]
id=4808
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-05	4-01	0354-05		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	1.5*1.5*4		

[RMS 30]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=4.68

[POZYCJA]
id=4809
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0348-01	4-01	0348-01		1
mpn=1211
na=Rozebranie wypełnień z luksfer
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=4.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.32	1	1.2*1.2*3		

[RMS 30]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5424

[POZYCJA]
id=4810
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0329-03	4-01	0329-03		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - powiększenie otworów okiennych
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1.342
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.3425	1	1.5*0.95*2*0.45+0,2*0,15*2		

[RMS 30]
nz=8.63	0	8.63
np=1
wa=0
wb=0
il=11.5815

[POZYCJA]
id=4811
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0348-03	4-01	0348-03		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=7.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.48	1	(2,2+1,2)*2,2		

[RMS 30]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=7.106

[POZYCJA]
id=4812
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0504-03	4-04	0504-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie posadzek okładzin ścian z płytek ceramicznych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=16.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.4	1	(2,2*2+2,4*2)*2-2		

[RMS 30]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=8.528

[POZYCJA]
id=4817
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0234-08	4-02	0234-08		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych -
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 30]
nz=3.44	0	3.44
np=1
wa=0
wb=0
il=10.32

[RMS 3347]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3348]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3349]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4813
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-03	4-01	0212-03		1
mpn=1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - posadzka w garażu
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=16.71
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.71	1	55.7*0.3		

[RMS 30]
nz=24.76	0	24.76
np=1
wa=0
wb=0
il=413.7396

[POZYCJA]
id=4988
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0307-01	2-01	0307-01		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=5.57
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.57	1	55.7*0.1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 30]
nz=1.54	0	1.54
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1918

[POZYCJA]
id=4815
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0101-07	4-04	0101-07		1
mpn=_1211
na=Rozebranie murów z bloczków poniżej terenu na zaprawie cementowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.75	1	3,5*2*0,25+2,5*1,6*0,25		

[RMS 30]
nz=5.5	0	5.5
np=1
wa=0
wb=0
il=15.125

[POZYCJA]
id=4816
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-02	4-01	0212-02		1
mpn=1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=7.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	50*0.6*0.25		

[RMS 30]
nz=16.18	0	16.18
np=1
wa=0
wb=0
il=121.35

[POZYCJA]
id=4818
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 + KNR 4-01 0108-12	4-01	0108-09 + KNR 4-01 0108-12		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km1310Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=33.344
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=33.3436	1	#p2*0,12+#p3*0,12+#p4*0,1+#p5+#p6*0,175+#p7*0,03+#p8*0,125+#p9+#p11+#p12		

[RMS 30]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0
il=46.3482

[RMS 3352]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=33.344

[RMS 3351]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=24.0077

[RMS 3350]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6694

[ELEMENT 2]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=4820
nu=1.2
cpv=45200000-9
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Roboty konstrukcyjne i murowe
wa=0
kn=0	0	0
id=4848
nu=1.2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=5021
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01	2-01	0126-01		1
mpn=_1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=320
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	320		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 30]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6806

[RMS 3353]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[POZYCJA]
id=5022
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0215-02	2-01	0215-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=480
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=480	1	300*1.6		

[RMS 30]
nz=0.1322	0	0.1322
np=1
wa=0
wb=0
il=63.456

[RMS 3354]
nz=0.082	0	0.082
np=1
wa=0
wb=0
il=39.36

[POZYCJA]
id=5023
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=11.173
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.1732	1	(16,44*2+12,46*3+8,05*2+0,35*2)*1,2*0,1+(0,9+6,36)*0,1*1		

[RMS 30]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0
il=58.77

[RMS 3358]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=11.5082

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5024
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-02	2-02	0202-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=30.328
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.3276	1	(16,44*2+12,46*3+8,05*2+0,35*2)*0,8*0,4+(0,9+6,36)*0,4*0,85		

[RMS 30]
nz=2.6878	0	2.6878
np=1
wa=0
wb=0
il=81.5156

[RMS 3364]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=30.7829

[RMS 3359]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.091

[RMS 3360]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1516

[RMS 3361]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1213

[RMS 3362]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=12.7378

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3351]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9098

[RMS 3365]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4262

[POZYCJA]
id=5025
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0618-01	202	0618-01		1
mpn=1211
na=(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=46.434
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=46.434	1	(16.44*2+12.46*3+8.05*2+0.35*2)*0.5+(0.9+6.36)*0.4		

[RMS 30]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6434

[RMS 3372]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=53.3991

[RMS 3373]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6434

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3374]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1393

[POZYCJA]
id=5026
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0136-02	202	0136-02		1
mpn=1211
na=(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=34.332
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34.332	1	85,83*1.6*0.25		

[RMS 30]
nz=5.57	0	5.57
np=1
wa=0
wb=0
il=191.2292

[RMS 3366]
nz=73.3	0	73.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2516.5356

[RMS 3367]
nz=46.9	0	46.9
np=1
wa=0
wb=0
il=1610.1708

[RMS 3369]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1798

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5027
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0211-02	2-02	0211-02		1
mpn=_1211
na=Trzpienie - Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości ponad 0,3 m dwustronnie deskowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=10.086
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.58	1	(0.4*0.25)*11*7.8	Tz 1.1, 1.2	
wo=0.9375	1	0,25*0,25*10*1,5	Tz 2.1	
wo=0.56875	1	0,25*0,25*1,3*7	Tz 2.2 	

[RMS 30]
nz=14.14	0	14.14
np=1
wa=0
wb=0
il=142.616

[RMS 3364]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2877

[RMS 3360]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1311

[RMS 3362]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1353

[RMS 3370]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=11.0946

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8436

[RMS 3345]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4034

[POZYCJA]
id=5028
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0211-04	2-02	0211-04		1
mpn=_1211
na=Wieńce
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=16.649
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.364375	1	0.25*0.25*85.83	W-0.1	
wo=0.385	1	0,25*0,35*4,4	W-0.2	
wo=9.396875	1	0.25*0.25*(37,94+18,74+2,25+36,7+41,1+13,62)	W-1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7.	
wo=1.503125	1	0.25*0.65*9,25	W-1.3.	

[RMS 30]
nz=17.8	0	17.8
np=1
wa=0
wb=0
il=296.3522

[RMS 3364]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=16.982

[RMS 3360]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2997

[RMS 3361]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1498

[RMS 3362]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6564

[RMS 3370]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6225

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=1.78	0	1.78
np=1
wa=0
wb=0
il=29.6352

[RMS 3345]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1654

[POZYCJA]
id=5043
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0210-01	2-02	0210-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nadproża żelbetowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2.709
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.02	1	0,25*0,25*(6*1,2+6*1,52)	Nw-1.1, 1.3	
wo=1.68875	1	0,25*0,35*(2*1,7+4*1,7+3*1,7+2*2)	Nw-1.2, 1.4, 1.5, 1.6	

[RMS 30]
nz=12.199	0	12.199
np=1
wa=0
wb=0
il=33.0471

[RMS 3576]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7632

[RMS 3359]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0325

[RMS 3360]
nz=0.046	0	0.046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1246

[RMS 3361]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.149

[RMS 3362]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3143

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=1.2126	0	1.2126
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2849

[RMS 3345]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3251

[RMS 3363]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2167

[POZYCJA]
id=5044
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0210-02	2-02	0210-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Żebra - Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1.986
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.33	1	0,25*0,3*4,4	żB-1.1	
wo=1.09375	1	2*0,25*0,35*6,25	żB-1.2	
wo=0.5625	1	2*0,25*0,5*2,25	żB-1.3	

[RMS 30]
nz=16.929	0	16.929
np=1
wa=0
wb=0
il=33.621

[RMS 3364]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0257

[RMS 3359]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0338

[RMS 3360]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1251

[RMS 3361]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1311

[RMS 3362]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=6.951

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=1.3583	0	1.3583
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6976

[RMS 3345]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2979

[RMS 3363]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1589

[POZYCJA]
id=5045
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0216-02	2-02	0216-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=227.361
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=227.3607	1	6,25*13,50+9,09*13,50+9,09*2,23		

[RMS 30]
nz=2.016756	0	2.016756
np=1
wa=0
wb=0
il=458.5317

[RMS 3364]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=34.7862

[RMS 3359]
nz=0.00332	0	0.00332
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7548

[RMS 3405]
nz=0.00472	0	0.00472
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0731

[RMS 3361]
nz=0.00106	0	0.00106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.241

[RMS 3362]
nz=0.406	0	0.406
np=1
wa=0
wb=0
il=92.3086

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.099452	0	0.099452
np=1
wa=0
wb=0
il=22.6115

[RMS 3345]
nz=0.0168	0	0.0168
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8197

[RMS 3363]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1831

[POZYCJA]
id=5029
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-01 0207-07 	2-02	0207-01	 0207-07 	1
mpn=60:0:200984,10121,0:0,0911
na=Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - obrzeże pochylni
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=11.872
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.872	1	1.12*2.1+5.95*1.6		

[RMS 30]
nz=3.8028	0	3.8028
np=1
wa=0
wb=0
il=45.1468

[RMS 3364]
nz=0.202	0	0.082+12*0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3981

[RMS 3360]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0831

[RMS 3361]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0356

[RMS 3362]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=5.936

[RMS 3370]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4246

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.5126	0	0.1598+12*0.0094+12*0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0856

[RMS 3345]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3562

[RMS 3363]
nz=0.022	0	0.01+12*0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2612

[POZYCJA]
id=5030
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=4.881
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.378	1	0.378	Lf-1.1	
wo=0.5922	1	0,0652+0,191+0,336	Sc-0.1	
wo=0.604	1	0,604	Tz 1.1,1.2	
wo=0.101	1	0,101	Tz 2.1, 2.2	
wo=0.85	1	0,850	Wieńce	
wo=0.0956	1	0,0956	Nadproża	
wo=0.183	1	0,101+0,082	Żebra	
wo=0.778	1	0,778	PS-1.1	
wo=1.101	1	1,101	PS-1.2.	
wo=0.198	1	0,198	PS-1.3	

[RMS 30]
nz=42.88	0	42.88
np=1
wa=0
wb=0
il=209.2973

[RMS 3387]
nz=1020	0	1020
np=1
wa=0
wb=0
il=4978.62

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3388]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0
il=20.9883

[RMS 3389]
nz=5.8	0	5.8
np=1
wa=0
wb=0
il=28.3098

[RMS 3390]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0
il=23.4288

[RMS 3371]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9048

[RMS 3345]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8096

[POZYCJA]
id=5046
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-01	2-02	0290-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1.044
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.527	1	0.527	Lf-1.1	
wo=0.117	1	0.117	Sc-0.1	
wo=0.103	1	0.103	Tz 1.1,1.2	
wo=0.02	1	0.02	Tz 2.1, 2.2	
wo=0.212	1	0.212	Wieńce	
wo=0.021	1	0.021	Nadproża	
wo=0.036	1	0.036	Żebra	
wo=0.003	1	0.003	PS-1.1	
wo=0.005	1	0,005	PS-1.2.	

[RMS 30]
nz=35.72	0	35.72
np=1
wa=0
wb=0
il=37.2917

[RMS 3548]
nz=1002	0	1002
np=1
wa=0
wb=0
il=1046.088

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3393]
nz=3.6	0	3.6
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7584

[RMS 3389]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=4.959

[RMS 3390]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2073

[RMS 3583]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7517

[RMS 3345]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3572

[POZYCJA]
id=5032
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0603-09	2-02	0603-09		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=277.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=277.76	1	(13.5*3+15.6*2+7.05*2+1)*1.6*2		

[RMS 30]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=30.5536

[RMS 3377]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=97.216

[RMS 3378]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=111.104

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3376]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3055

[POZYCJA]
id=5033
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0603-10	2-02	0603-10		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=277.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=277.76	1	(13.5*3+15.6*2+7.05*2+1)*1.6*2		

[RMS 30]
nz=0.0502	0	0.0502
np=1
wa=0
wb=0
il=13.9436

[RMS 3378]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=111.104

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3376]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1667

[POZYCJA]
id=5034
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-08	2-02	0608-08		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na kleju bitumicznym
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=66.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=66.48	1	55,4*1,2		

[RMS 30]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0
il=19.6781

[RMS 3375]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=23.268

[RMS 3385]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0
il=10.105

[RMS 3383]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=265.92

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4986

[RMS 3376]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8111

[POZYCJA]
id=5035
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0207-01	3	0207-01		1
mpn=1211
na=Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej - warstwa separacyjna
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=55.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=55.4	1	55.4*1		

[RMS 30]
nz=0.067	0	0.067
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7118

[RMS 3386]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=60.94

[RMS 3344]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5036
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-01	2-02	0202-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - pod ściany działowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=4.608
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.608	1	(5,5+10,5+4,4+3,4+4,8+4,3+2,2+3,3)*0,3*0,4		

[RMS 30]
nz=4.6878	0	4.6878
np=1
wa=0
wb=0
il=21.6014

[RMS 3576]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6771

[RMS 3359]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0184

[RMS 3360]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0323

[RMS 3361]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.023

[RMS 3362]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4422

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3345]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2304

[RMS 3363]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3686

[POZYCJA]
id=5037
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0201-04	2-01	0201-04		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=200.61
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=200.61	1	(190+16.8-6.8)*0.8-(55+12)*0.17+65*1,6*0,5		

[RMS 30]
nz=0.1728	0	0.1728
np=1
wa=0
wb=0
il=34.6654

[RMS 3380]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0
il=12.7989

[RMS 3350]
nz=0.1887	0	0.1887
np=1
wa=0
wb=0
il=37.8551

[POZYCJA]
id=5038
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=200.61
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=200.61	1	(190+16.8-6.8)*0.8-(55+12)*0.17+65*1,6*0,5		

[RMS 30]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0
il=26.8216

[RMS 3381]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0
il=14.1229

[POZYCJA]
id=5039
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=123,0:1,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=160
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	(190+16.8-6.8)*0.8		

[RMS 30]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0
il=691.2

[RMS 3379]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=172.8

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5040
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=20.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20.68	1	(190+16.8)*0,1		

[RMS 30]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0
il=108.7768

[RMS 3358]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=21.3004

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5041
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=206.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=206.8	1	(190+16.8)		

[RMS 30]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=74.448

[RMS 3396]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=248.16

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3162

[RMS 3376]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4062

[POZYCJA]
id=5042
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0111-05	2-02	0111-05		1
mpn=_1211
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych wys.powyżej 4.5 m z bloków wapienno-piaskowych drążonych  grubości 25 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=317.487
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=317.4868	1	7*2*6.03+8.94*4.42+13*5.15*2+13*0.44+13*3.12+2*2.67+2*1+7.05*3*2-6*0,7*2,94-9*1,2*0,6-2*1,5*1,8-7-2,1*1-1,4*2,1		

[RMS 30]
nz=2.83	0	2.83
np=1
wa=0
wb=0
il=898.4882

[RMS 3397]
nz=17	0	17
np=1
wa=0
wb=0
il=5397.279

[RMS 3398]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=15.8744

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3399]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=76.1969

[POZYCJA]
id=4858
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0159-07	202	0159-07		1
mpn=1211
na=(z.II) kanały z pustaków wentylacyjne
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=48.5
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=48.5	1	11*2.5+6*3,5		

[RMS 30]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=25.705

[RMS 3403]
nz=3.8	0	3.8
np=1
wa=0
wb=0
il=184.3

[RMS 3398]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.485

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3404]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.97

[POZYCJA]
id=4857
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-01	2-02	0126-01		1
mpn=1211
na=Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=25
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[RMS 30]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0
il=38.75

[POZYCJA]
id=4850
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0113-01	2-02	0113-01		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 12 cm z bloków wapienno-piaskowych drążonych typu 2 'NFD'o wysokości do 4.5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=91.355
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=91.355	1	(5.5+4.4+10.48+4.34+3.42+2.2)*3.25-5*2+2,75		

[RMS 30]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=118.7615

[RMS 3400]
nz=27	0	27
np=1
wa=0
wb=0
il=2466.585

[RMS 3398]
nz=0.019	0	0.019
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7357

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4989
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0121-01	2-02	0121-01		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=15.622
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.6225	1	(3,31+1,6*2)*3,25-3*0,9*2,05		

[RMS 30]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3105

[RMS 3413]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0
il=128.1004

[RMS 3439]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0781

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7811

[POZYCJA]
id=4856
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-05	2-02	0126-05		1
mpn=_1211
na=Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=9
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	6*1,5		

[RMS 30]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 3401]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=9.18

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3402]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=4860
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-02	4-01	0304-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1.857
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.85745	1	(0,5*0,15)*2,45*0,44+0,9*2,1*0,45+1,05*2,1*0,42		

[RMS 30]
nz=7.14	0	7.14
np=1
wa=0
wb=0
il=13.259

[RMS 3406]
nz=34.5	0	34.5
np=1
wa=0
wb=0
il=64.0665

[RMS 3407]
nz=0.01795	0	0.01795
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0333

[RMS 3408]
nz=0.0106	0	0.0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0197

[RMS 3409]
nz=0.093	0	0.093
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1727

[RMS 3410]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0799

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3411]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2414

[RMS 3402]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6713

[POZYCJA]
id=4861
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0121-03	2-02	0121-03		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 8 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=4.006
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.006	1	2,2*2,73-2		

[RMS 30]
nz=0.79	0	0.79
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1647

[RMS 3413]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0
il=32.8492

[RMS 3398]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0401

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2804

[ELEMENT 3]
na=Dach
wa=0
kn=0	0	0
id=4865
nu=1.2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=4866
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0406-01	2-02	0406-01		1
mpn=_1211
na=Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1.077
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.077216	1	(12,74*4+2*2)*0.14*0.14		

[RMS 30]
nz=12.38	0	12.38
np=1
wa=0
wb=0
il=13.3333

[RMS 3416]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1416

[RMS 3417]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3662

[RMS 3418]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0
il=19.386

[RMS 3419]
nz=8.92	0	8.92
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6068

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.98	0	0.98
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0555

[RMS 3345]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1632

[POZYCJA]
id=4867
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0406-05	2-02	0406-05		1
mpn=_1211
na=Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1.318
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.317512	1	12.74*3*0.14*0.14+8*1.5*0.14*0.14+4*2*0.14*0.14+6*1.5*0.14*0.14		

[RMS 30]
nz=25.42	0	25.42
np=1
wa=0
wb=0
il=33.5036

[RMS 3416]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4498

[RMS 3417]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.318

[RMS 3419]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5373

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=1.173

[RMS 3345]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4366

[POZYCJA]
id=4868
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0408-05	2-02	0408-05		1
mpn=_1211
na=Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=3.914
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.91392	1	9.35*0.18*0.08*3+(6,95+9.3)*15*0.18*0.08		

[RMS 30]
nz=14.01	0	14.01
np=1
wa=0
wb=0
il=54.8351

[RMS 3416]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0706

[RMS 3417]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5656

[RMS 3362]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0
il=12.9162

[RMS 3419]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4366

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2878

[RMS 3345]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0314

[POZYCJA]
id=4870
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0410-01	2-02	0410-01		1
mpn=_1211
na=Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=228.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=228.35	1	(6,95+9,2)*13+9,2*2		

[RMS 30]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=70.7885

[RMS 3420]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3938

[RMS 3362]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=18.268

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2835

[RMS 3345]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=6.8505

[POZYCJA]
id=4877
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4004-06	0-21	4004-06		1
mpn=122,0:3,0911
na=Wykonanie podkładów pod obróbki dachu z płyt OSB-3 gr. 22mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=28.116
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28.116	1	13*0.35+16,1*0,53*2+13*0,25*2		

[RMS 30]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5913

[RMS 3433]
nz=0.0242	0	0.0242
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6804

[RMS 3434]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8116

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2812

[RMS 3435]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2812

[POZYCJA]
id=4871
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-12 0203-03	9-12	0203-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Mocowanie membrany dachowej z oplotem na płytach OSB
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=28.116
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28.116	1	#p50		

[RMS 30]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4058

[RMS 3667]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=30.9276

[RMS 3344]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5057
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-12 0203-03	9-12	0203-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Mocowanie membrany dachowej na kontrłaty - zakłady klejone, kontrłaty uszczelnione
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=228.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=228.35	1	228.35		

[RMS 30]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=11.4175

[RMS 3421]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=251.185

[RMS 3344]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4872
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0410-04	2-02	0410-04		1
mpn=_1211
na=Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=228.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=228.35	1	#p49		

[RMS 30]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=57.0875

[RMS 3420]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3701

[RMS 3422]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8268

[RMS 3362]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=15.9845

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2835

[RMS 3345]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2835

[POZYCJA]
id=4873
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0537-04	202	0537-04		1
mpn=1211
na=(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=228.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=228.35	1	228.35		

[RMS 30]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=100.474

[RMS 3423]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=242.051

[RMS 3424]
nz=0.046865	0	0.046865
np=1
wa=0
wb=0
il=10.7016

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8268

[RMS 3345]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0551

[POZYCJA]
id=4874
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
mpn=1211
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	13*0,5*4+13*0,25*2+2*2*(0,5+0,3+0,25)+0,5*(9,3*2+9,2*2+6,5*2)+3,5*3*0,6		

[RMS 30]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=91.8

[RMS 3425]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0
il=83.64

[RMS 3424]
nz=0.1118	0	0.1118
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6024

[RMS 3426]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.068

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3345]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.544

[POZYCJA]
id=4875
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0517-04	202	0517-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=28.5
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28.5	1	13*2+2,5		

[RMS 30]
nz=0.4879	0	0.4879
np=1
wa=0
wb=0
il=13.9052

[RMS 3430]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=31.35

[RMS 3429]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=57

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3345]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0998

[RMS 3371]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0541

[POZYCJA]
id=4876
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0519-03	202	0519-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=24.3
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24.3	1	6,5*2+4,4*2+2,5		

[RMS 30]
nz=0.6066	0	0.6066
np=1
wa=0
wb=0
il=14.7404

[RMS 3432]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=26.73

[RMS 3431]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=8.019

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3345]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0656

[POZYCJA]
id=4878
pd=						1
mpn=121,0:1,0911
na=Montaż wyłazu dachowego 80x80cm wraz z kołnierzem uszczelniającym
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 30]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 3436]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3345]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0027

[POZYCJA]
id=4879
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0117-13	2-02	0117-13		1
mpn=1211
na=Wymurowanie główek kominów ponad dachem z cegły klinkierowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=21.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21.95	1	(1.25*2+0.5*2)*1.7*2+(1.5*2+0.5*2)*0.6+(0.5*6+0.75*2)*1.7		

[RMS 30]
nz=2.75	0	2.75
np=1
wa=0
wb=0
il=60.3625

[RMS 3437]
nz=61	0	61
np=1
wa=0
wb=0
il=1338.95

[RMS 3439]
nz=0.048	0	0.048
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0536

[RMS 3438]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=109.75

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4880
pd=						1
mpn=1211
na=Montaż prefabrykowaneych czapek kominowych betonowych (szt.wylotów kanałów wentylacyjnych)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=16
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 30]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=10.08

[RMS 3446]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 3443]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4881
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 30]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=5.44

[RMS 3412]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 3447]
nz=2.07	0	2.07
np=1
wa=0
wb=0
il=16.56

[RMS 3409]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 3448]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 3410]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4882
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4004-01	0-21	4004-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Okapy z szalówki drewnianej, impregnowanej lakierobejcą
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=12.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.6	1	13*2*0,45+2*0,45		

[RMS 30]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=5.67

[RMS 3450]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=13.86

[RMS 3434]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=1.638

[RMS 3344]
nz=0.1	0	0.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.252

[RMS 3435]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.378

[POZYCJA]
id=4901
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005	KNR	9-12 0203-03	9-12	0203-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=folia paroizolacyjna
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=216
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=216	1	216		

[RMS 30]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[RMS 3495]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=237.6

[RMS 3344]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4902
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-03	2-02	0613-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=216
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=216	1	#p63		

[RMS 30]
nz=0.0907	0	0.0907
np=1
wa=0
wb=0
il=19.5912

[RMS 3497]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0
il=32.832

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6632

[RMS 3345]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9224

[POZYCJA]
id=4903
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-04	2-02	0613-04		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa  gr. 10cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=216
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=216	1	216		

[RMS 30]
nz=0.0622	0	0.0622
np=1
wa=0
wb=0
il=13.4352

[RMS 3497]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0
il=22.032

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6632

[RMS 3345]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9224

[ELEMENT 3]
na=Stolarka i ślusarka
wa=0
kn=0	0	0
id=4884
nu=1.2.3
wn=		

[POZYCJA]
id=4885
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1025-02	202	1025-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.IV) Okna O4 o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW  U=0,9 W/m2K
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=6.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.48	1	1,2*0,6*9		

[RMS 30]
nz=3.32	0	3.32
np=1
wa=0
wb=0
il=21.5136

[RMS 3451]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.48

[RMS 3452]
nz=8.4	0	8.4
np=1
wa=0
wb=0
il=54.432

[RMS 3453]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5832

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1944

[RMS 3374]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.324

[POZYCJA]
id=4886
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1025-04	202	1025-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.IV) Okna O2, O3 o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW, U=0,9 W/m2K
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=9.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.72	1	1,5*1,8*2+1,2*1,2*3		

[RMS 30]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0
il=21.9672

[RMS 3451]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.72

[RMS 3452]
nz=7.25	0	7.25
np=1
wa=0
wb=0
il=70.47

[RMS 3453]
nz=0.0675	0	0.0675
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6561

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.486

[RMS 3374]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5832

[POZYCJA]
id=4990
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1025-04	202	1025-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.IV) Okna O1 o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW, U=0,9 W/m2K
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=12.348
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.348	1	0,7*2,94*6		

[RMS 30]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0
il=27.9065

[RMS 3630]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.348

[RMS 3452]
nz=7.25	0	7.25
np=1
wa=0
wb=0
il=89.523

[RMS 3453]
nz=0.0675	0	0.0675
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8335

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6174

[RMS 3374]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7409

[POZYCJA]
id=4898
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0617-01	2-02	0617-01		1
mpn=_1211
na=Ciepły montaż stolarki okiennej - uszczelnienie stolarki taśmami
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=208.8
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=208.8	1	[(1.5*2+1.8*2)*2+(1.2*4)*3+(1.2*2+0.6*2)*9+(0,7*2+3*2)*6]*2		

[RMS 30]
nz=0.2357	0	0.2357
np=1
wa=0
wb=0
il=49.2142

[RMS 3484]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=219.24

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.877

[RMS 3345]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5638

[POZYCJA]
id=4887
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1025-04	202	1025-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2  - EI60, wsp. U <= 1,6 W/m2K
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=4.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	1,5*1,5*2		

[RMS 30]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0
il=10.17

[RMS 3469]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 3452]
nz=7.25	0	7.25
np=1
wa=0
wb=0
il=32.625

[RMS 3453]
nz=0.0675	0	0.0675
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3038

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.225

[RMS 3374]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[POZYCJA]
id=4888
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1026-06	202	1026-06		1
mpn=1211
na=(z.VI) Drzwi zewnętrzne, przeszklone  z kształtowników aluminiowych U<=1,5 W/m2K
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=5.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.25	1	1,5*2,1+1*2,1		

[RMS 30]
nz=2.44	0	2.44
np=1
wa=0
wb=0
il=12.81

[RMS 3631]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.25

[RMS 3455]
nz=3.45	0	3.45
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1125

[RMS 3456]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0
il=22.575

[RMS 3457]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.945

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 3345]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4725

[POZYCJA]
id=4890
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
mpn=_1211
na=Drzwi wewnętrzne EI30  aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlem Dw3
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=3.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	1,5*2,4		

[RMS 30]
nz=3.31	0	3.31
np=1
wa=0
wb=0
il=11.916

[RMS 3470]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 3463]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=1.152

[RMS 3464]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0
il=15.48

[RMS 3465]
nz=1.84	0	1.84
np=1
wa=0
wb=0
il=6.624

[RMS 3344]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3466]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 3633]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 3371]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 3376]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.216

[POZYCJA]
id=4992
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-01	2-02	1040-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi wewnętrzne EI30 jednoskrzydłowe, płytowe, przeszklone Dw4
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=11.025
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.025	1	1.05*2.1*5		

[RMS 30]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=40.131

[RMS 3462]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1025

[RMS 3463]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7485

[RMS 3464]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=55.125

[RMS 3465]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=28.1138

[RMS 3344]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3632]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=11.025

[RMS 3633]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=11.025

[RMS 3634]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=11.025

[RMS 3371]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5513

[RMS 3376]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6615

[POZYCJA]
id=4991
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-01	2-02	1040-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi wewnętrzne EI30 jednoskrzydłowe, płytowe, pełne Dw5
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=6.615
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.615	1	1.05*2.1*3		

[RMS 30]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=24.0786

[RMS 3462]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6615

[RMS 3463]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2491

[RMS 3464]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=33.075

[RMS 3465]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8683

[RMS 3344]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3635]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=6.615

[RMS 3633]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=6.615

[RMS 3634]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=6.615

[RMS 3371]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3308

[RMS 3376]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3969

[POZYCJA]
id=4993
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-01	2-02	1040-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi zewnętrzne EI30 jednoskrzydłowe, płytowe, pełne do kotłowni
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=2.205
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.205	1	1.05*2.1		

[RMS 30]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0262

[RMS 3462]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2205

[RMS 3463]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7497

[RMS 3464]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=11.025

[RMS 3465]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6227

[RMS 3344]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3635]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2.205

[RMS 3633]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2.205

[RMS 3634]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2.205

[RMS 3371]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1103

[RMS 3376]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1323

[POZYCJA]
id=4891
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - Dw 1, Dw2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=17.97
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.97	1	2.05*1*6+2.1*0.9*3		

[RMS 30]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1647

[RMS 3467]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=17.97

[RMS 3371]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7188

[RMS 3376]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3594

[POZYCJA]
id=4894
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1206-03	2-02	1206-03		1
mpn=1211
na=Brama garażowa, segmentowa z napedem elektrycznym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=15.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.3	1	3,4*4,5		

[RMS 30]
nz=3.01	0	3.01
np=1
wa=0
wb=0
il=46.053

[RMS 3479]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4895
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-01	2-02	1040-01		1
mpn=_1211
na=Wyłaz EI30 na poddasze z drabinką
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=0.96
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.96	1	0,8*1,2		

[RMS 30]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4944

[RMS 3462]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.096

[RMS 3463]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3264

[RMS 3464]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 3465]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=2.448

[RMS 3344]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3480]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 3371]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[RMS 3376]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0576

[POZYCJA]
id=4897
pd=						1
mpn=1211
na=montaż parapetów pcv szer. 30cm
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=20.4
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20.4	1	1,5*2+1,2*12+1,5*2		

[RMS 30]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=74.256

[RMS 3481]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=22.44

[POZYCJA]
id=4899
pd=						1
mpn=1211
na=montaż kabin ustępowych systemowych z płyt laminowanych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=9.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.5	1	0.9*2+(1.5+1.2)*2+1,15*2		

[RMS 30]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=34.58

[RMS 3485]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.45

[ELEMENT 3]
na=Roboty wykończeniowe zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=4896
nu=1.2.4
wn=		

[POZYCJA]
id=4900
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0203-05	AT-31	0203-05		1
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,094,0:0,0911
na=Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty styropianowe gr. 18 cm EPS lambda <= 0,034 W/m2K na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=217.567
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80.36	1	(7,2*6,1+4,6*8,9)-5*1,5*0,6	N	
wo=35.308	1	12,82*3,4-4*1,2*0,6-2*1,5*1,8	E	
wo=41.41	1	7,25*6,4+10,31-3,4*4,5	S	
wo=60.489	1	12,82*5,2-6*0,7*2,85+2*4-1,05*2,1	W	

[RMS 30]
nz=2.1785	0	2.1785
np=1
wa=0
wb=0
il=473.9697

[RMS 3486]
nz=0.185	0	0.185
np=1
wa=0
wb=0
il=40.2499

[RMS 3487]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0
il=979.0515

[RMS 3488]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=761.4845

[RMS 3489]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3916

[RMS 3490]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0
il=256.7291

[RMS 3491]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=54.3918

[RMS 3492]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=543.9175

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3493]
nz=0.0554	0	0.0554
np=1
wa=0
wb=0
il=12.0532

[RMS 3494]
nz=0.0464	0	0.0464
np=1
wa=0
wb=0
il=10.0951

[POZYCJA]
id=5056
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0203-03	AT-31	0203-03		1
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,094,0:0,0911
na=Ocieplenie w systemie ETICS (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty styropianowe gr. 10 cm na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=23.631
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23.6313	1	(0,53+0,4)*(7,38*2+4,95+5,7)		

[RMS 30]
nz=2.1105	0	2.1105
np=1
wa=0
wb=0
il=49.8732

[RMS 3486]
nz=0.102	0	0.102
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4104

[RMS 3487]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0
il=106.3395

[RMS 3488]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=82.7085

[RMS 3489]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0425

[RMS 3490]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0
il=27.8846

[RMS 3498]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9078

[RMS 3492]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=59.0775

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3493]
nz=0.0419	0	0.0419
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9901

[RMS 3494]
nz=0.0364	0	0.0364
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8602

[POZYCJA]
id=4904
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0203-06	AT-31	0203-06		1
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,094,0:0,0911
na=Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty styropianowe gr. 3 cm na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=16.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.2	1	(0,6*18+1,2*18+1,5*4+1,8*4+3*12+0,7*12)*0,18		

[RMS 30]
nz=2.6553	0	2.6553
np=1
wa=0
wb=0
il=43.0159

[RMS 3486]
nz=0.0216	0	0.0216
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3499

[RMS 3487]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0
il=72.9

[RMS 3488]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=56.7

[RMS 3489]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0292

[RMS 3490]
nz=1.643	0	1.643
np=1
wa=0
wb=0
il=26.6166

[RMS 3498]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=4.05

[RMS 3492]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=40.5

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3493]
nz=0.0203	0	0.0203
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3289

[RMS 3494]
nz=0.0204	0	0.0204
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3305

[POZYCJA]
id=4905
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0205-05	AT-31	0205-05		1
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płyty styropianowe gr. 18cm na ścianach - do wys. min. 30 cm ponad poziom proj. terenu płyty wodoodporne
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=44.87
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=44.87	1	13,5+0,8*1,2*0,5+19,5+13,4*0,85		

[RMS 30]
nz=2.1785	0	2.1785
np=1
wa=0
wb=0
il=97.7493

[RMS 3486]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=6.8651

[RMS 3487]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0
il=201.915

[RMS 3488]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=157.045

[RMS 3489]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0808

[RMS 3490]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0
il=52.9466

[RMS 3498]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=11.2175

[RMS 3499]
nz=5.5	0	5.5
np=1
wa=0
wb=0
il=246.785

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3493]
nz=0.0554	0	0.0554
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4858

[RMS 3494]
nz=0.0464	0	0.0464
np=1
wa=0
wb=0
il=2.082

[POZYCJA]
id=4906
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0702-01	AT-31	0702-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=164.55
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=164.55	1	(0.6*18+1.2*18+1.5*4+1.8*4+3*12+0.7*12)+(2,1*4+1,5+1,15)+5,7*2+5*2+7,4*4+3,5+4,5*2		

[RMS 30]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=26.328

[RMS 3500]
nz=0.468	0	0.468
np=1
wa=0
wb=0
il=77.0094

[RMS 3488]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=139.8675

[RMS 3489]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0329

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3493]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1152

[RMS 3494]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0823

[POZYCJA]
id=4907
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
mpn=1211
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=5.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.4	1	(0,7*6+1,2*9+1,5*2)*0,3		

[RMS 30]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=7.29

[RMS 3425]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0
il=6.642

[RMS 3424]
nz=0.1118	0	0.1118
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6037

[RMS 3426]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0054

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3345]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0432

[POZYCJA]
id=4909
pd=						1
mpn=1211
na=Montaż prefabrykowaneych daszków szklanych nad wejściami 150*100 oraz 200x100
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 30]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 3501]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3443]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty wykończeniowe wewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=4908
nu=1.2.5
wn=		

[POZYCJA]
id=4910
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0804-01	2-02	0804-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=581.829
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=581.829	1	#p41*2+#p42*0.35*2+#p45*0.3*2+(13*2+5.75*2)*5-3.5*4.5+43.2*3.05-12+7.05*4*3.05+8.4*2.65-8-6		

[RMS 30]
nz=0.4768	0	0.4768
np=1
wa=0
wb=0
il=277.4161

[RMS 3502]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7455

[RMS 3503]
nz=0.0214	0	0.0214
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4511

[RMS 3504]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3505]
nz=0.0534	0	0.0534
np=1
wa=0
wb=0
il=31.0697

[POZYCJA]
id=4911
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0804-02	2-02	0804-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=196.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=196.08	1	196,08		

[RMS 30]
nz=0.613	0	0.613
np=1
wa=0
wb=0
il=120.197

[RMS 3502]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5882

[RMS 3503]
nz=0.0182	0	0.0182
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5687

[RMS 3504]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8431

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3505]
nz=0.0671	0	0.0671
np=1
wa=0
wb=0
il=13.157

[POZYCJA]
id=4913
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2701-01	202	2701-01		1
mpn=1211
na=(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=26.36
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26.36	1	12+14,36		

[RMS 30]
nz=1.66	0	1.66
np=1
wa=0
wb=0
il=43.7576

[RMS 3506]
nz=1.0296	0	1.0296
np=1
wa=0
wb=0
il=27.1403

[RMS 3507]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=44.812

[RMS 3508]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=44.812

[RMS 3509]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0
il=25.5692

[RMS 3510]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=0
wb=0
il=55.8832

[RMS 3511]
nz=2.12	0	2.12
np=1
wa=0
wb=0
il=55.8832

[RMS 3512]
nz=2.86	0	2.86
np=1
wa=0
wb=0
il=75.3896

[RMS 3513]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0
il=43.494

[RMS 3514]
nz=3.77	0	3.77
np=1
wa=0
wb=0
il=99.3772

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2636

[RMS 3374]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5272

[POZYCJA]
id=4914
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0837-05	202	0837-05		1
mpn=1211
na=(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=158.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=158.88	1	(6.93*2+4.34*4+3,31*2+1,6*4+4*2+3,42*4+2,02*2+2,2*4+1,19*2+1,12*2+2,19*4)*2-2*10-3*0,9*2		

[RMS 30]
nz=1.9689	0	1.9689
np=1
wa=0
wb=0
il=312.8188

[RMS 3516]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=174.768

[RMS 3517]
nz=7.2174	0	7.2174
np=1
wa=0
wb=0
il=1146.7005

[RMS 3518]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=158.88

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.0167	0	0.0167
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6533

[RMS 3374]
nz=0.0257	0	0.0257
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0832

[POZYCJA]
id=4915
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1510-01	2-02	1510-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=940.701
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=940.701	1	#p88+#p89-#p90+(2.4*2+2.2*4)*2+#p93		

[RMS 30]
nz=0.139	0	0.139
np=1
wa=0
wb=0
il=130.7574

[RMS 3519]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=338.6524

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3376]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2822

[POZYCJA]
id=4917
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-01	4-01	0713-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=161.952
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=161.952	1	3,7*(5,08*2+11*2)+55,7-3,2*3,25-0,6*1,8-0,7*1,8		

[RMS 30]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=59.9222

[RMS 3520]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3563

[RMS 3521]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2267

[RMS 3409]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8098

[RMS 3410]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0365

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3402]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6195

[POZYCJA]
id=4918
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-03	2-02	0815-03		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=161.952
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=161.952	1	3,7*(5,08*2+11*2)+55,7-3,2*3,25-0,6*1,8-0,7*1,8		

[RMS 30]
nz=0.4151	0	0.4151
np=1
wa=0
wb=0
il=67.2263

[RMS 3521]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4049

[RMS 3522]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6964

[RMS 3410]
nz=0.00175	0	0.00175
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2834

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2915

[RMS 3345]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4535

[POZYCJA]
id=4919
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1508-02	2-02	1508-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=360
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=360	1	[(5.5+2.7+5.2+4.4+3.4+4.8+4.3+2.2+3.3)*2-7*2]*2+(13*2+5.75*2)*2-3.5*2+43.2*3-12+7.05*4*2+8.4*2-8-6		

[RMS 30]
nz=0.328	0	0.328
np=1
wa=0
wb=0
il=118.08

[RMS 3523]
nz=0.149	0	0.149
np=1
wa=0
wb=0
il=53.64

[RMS 3524]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0
il=39.96

[RMS 3525]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=64.8

[RMS 3526]
nz=0.0599	0	0.0599
np=1
wa=0
wb=0
il=21.564

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3376]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.288

[ELEMENT 3]
na=Posadzki
wa=0
kn=0	0	0
id=4920
nu=1.2.6
wn=		

[POZYCJA]
id=4921
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=5.57
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.57	1	55,7*0,1		

[RMS 30]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0
il=29.2982

[RMS 3357]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7371

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4923
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=206.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=206.8	1	(190+16.8)		

[RMS 30]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=74.448

[RMS 3396]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=248.16

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3162

[RMS 3376]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4062

[POZYCJA]
id=4926
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-03	2-02	0608-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=206.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=206.8	1	206,8		

[RMS 30]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0
il=18.4259

[RMS 3528]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0
il=21.714

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6618

[RMS 3376]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.972

[POZYCJA]
id=4929
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0610-01	19-01	0610-01		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PE szerokiej na sucho
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=206.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=206.8	1	206,8		

[RMS 30]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=44.0484

[RMS 3532]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=223.344

[RMS 3534]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5997

[RMS 3535]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9099

[POZYCJA]
id=4924
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=55.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=55.7	1	55,7		

[RMS 30]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=20.052

[RMS 3396]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=66.84

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6238

[RMS 3376]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3788

[POZYCJA]
id=4925
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-03	2-02	0608-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=55.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=55.7	1	55,7		

[RMS 30]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9629

[RMS 3528]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8485

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1782

[RMS 3376]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2618

[POZYCJA]
id=4927
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0610-01	19-01	0610-01		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=55.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=55.7	1	55,7		

[RMS 30]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=11.8641

[RMS 3532]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=60.156

[RMS 3534]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1615

[RMS 3535]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2451

[POZYCJA]
id=4930
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1125-01 + NNRNKB 202 1125-02	202	1125-01 + NNRNKB 202 1125-02		1
mpn=1211
na=Posadzki z betony szlifowanego, utwardzanego, zbrojonego mikrowłóknami
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=130.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=130.45	1	55.7+74,75		

[RMS 30]
nz=1.48	0	0.64+0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=193.066

[RMS 3540]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=32.6125

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3539]
nz=0.4	0	0.16+0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=52.18

[POZYCJA]
id=4932
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1129-01	2-02	1129-01		1
mpn=1211
na=Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=130.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=130.45	1	55.7+74,75		

[RMS 30]
nz=0.0715	0	0.0715
np=1
wa=0
wb=0
il=9.3272

[RMS 3541]
nz=0.571	0	0.571
np=1
wa=0
wb=0
il=74.4869

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3376]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3045

[POZYCJA]
id=4934
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-01	2-02	0290-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie - Zbrojenie posadzki
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=0.579
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.579198	1	(55.7+74,75)*20*0.222*0.001		

[RMS 30]
nz=35.72	0	35.72
np=1
wa=0
wb=0
il=20.6819

[RMS 3548]
nz=1002	0	1002
np=1
wa=0
wb=0
il=580.158

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3393]
nz=3.6	0	3.6
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0844

[RMS 3389]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7502

[RMS 3390]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3334

[RMS 3371]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4169

[RMS 3345]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7527

[POZYCJA]
id=4933
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1913-01	2-02	1913-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie dylatacji w posadzkach betonowych i wypełnienie ich masą trwale elastyczną
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=97.07
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=97.07	1	5,08*4+11*2+5,75*5+13*2		

[RMS 30]
nz=0.7674	0	0.7674
np=1
wa=0
wb=0
il=74.4915

[RMS 3547]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=29.121

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3345]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0
il=2.815

[POZYCJA]
id=4935
pd=						1
mpn=1211
na=Odwodnienie liniowe z rusztem stalowym
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=16
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 30]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 3549]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 3344]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3376]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[POZYCJA]
id=4937
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1104-02 + KNR-W 2-02 1104-03	2-02	1104-02 + KNR-W 2-02 1104-03		1
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko1310Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=121.33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=121.33	1	121,33		

[RMS 30]
nz=0.8738	0	0.659+0.2148
np=1
wa=0
wb=0
il=106.0182

[RMS 3555]
nz=0.0521	0	0.0206+0.0315
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3213

[RMS 3556]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0364

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.0787	0	0.0313+0.0474
np=1
wa=0
wb=0
il=9.5487

[RMS 3376]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8493

[POZYCJA]
id=4940
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1104-05	2-02	1104-05		1
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - wypełnienie szczelin dylatacyjnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=148.87
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=148.87	1	5.08*4+11*2+5.75*5+13*2+8,6*3+13*2		

[RMS 30]
nz=0.202	0	0.202
np=1
wa=0
wb=0
il=30.0717

[RMS 3557]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0
il=34.389

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4466

[RMS 3376]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2977

[POZYCJA]
id=4936
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1109-05	2-02	1109-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=121.33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=121.33	1	121,33		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 30]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=279.059

[RMS 3550]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=124.9699

[RMS 3551]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=363.99

[RMS 3552]
nz=0.4361	0	0.4361
np=1
wa=0
wb=0
il=52.912

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.0433	0	0.0433
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2536

[RMS 3376]
nz=0.0338	0	0.0338
np=1
wa=0
wb=0
il=4.101

[POZYCJA]
id=4941
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1115-02	2-02	1115-02		1
mpn=_1211
na=Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=120.8
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=120.8	1	13*4+8,6*8		

[RMS 30]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=49.528

[RMS 3558]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=123.216

[RMS 3551]
nz=0.685	0	0.685
np=1
wa=0
wb=0
il=82.748

[RMS 3552]
nz=0.048	0	0.048
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7984

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2537

[RMS 3376]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1329

[ELEMENT 2]
na=Roboty docieplenieowe i remontowe części istniejącej
wa=0
kn=0	0	0
id=5007
nu=1.3
cpv=45453000-7
wn=		

[POZYCJA]
id=5008
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0209-01	4-01	0209-01		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów technologicznych o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - na potrzeby docieplenia stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny min.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	8*0.25		

[RMS 30]
nz=9.45	0	9.45
np=1
wa=0
wb=0
il=18.9

[POZYCJA]
id=5009
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0509-03	4-04	0509-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - zewranie obróbki okapu z papy wzdłuż pasów nadrynnowych, w celu wymiany obróbek blacharskich.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 30]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

[POZYCJA]
id=5010
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1101-02 1101-05 	4-04	1101-02	 1101-05 	1
mpn=8:0:9098,101211
na=Transport odpadów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 9 km wraz z utylizacją odpadów.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p113*0,05		

[RMS 30]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 3651]
nz=450.45	1	39*10.5*1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=450.45

[RMS 3351]
nz=0.77	0	0.474+8*0.037
np=1
wa=0
wb=0
il=0.77

[POZYCJA]
id=5011
pd=						0
na=oplata za wysypisko
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p114		

[RMS 3652]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=5012
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0612-03	2-02	0612-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - metodą wdmuchiwania gr. 25 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=331.51
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=331.51	1	59,8+71,4+94,61+105,7		

[RMS 30]
nz=0.0907	0	0.0907
np=1
wa=0
wb=0
il=30.068

[RMS 3653]
nz=10	0	40*0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=3315.1

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3583]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5526

[RMS 3376]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9504

[POZYCJA]
id=5014
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0203-08	4-01	0203-08		1
mpn=_1211
na=Zaślepienie otworów serwisowych po wykonaniu docieplenia stropodachu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=0.16
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.16	1	8*0.25*0.08		

[RMS 30]
nz=6.37	0	6.37
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0192

[RMS 3576]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1632

[RMS 3344]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3402]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3328

[POZYCJA]
id=5015
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0601-03	2-02	0601-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=zagruntowanie podłoża
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=364
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=364	1	364		

[RMS 30]
nz=0.0333	0	0.0333
np=1
wa=0
wb=0
il=12.1212

[RMS 3654]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=87.36

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3583]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1092

[RMS 3345]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1092

[POZYCJA]
id=5016
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-22 0529-04	0-22	0529-04		1
mpn=1211
na=Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej SBS na osnowie poliestrowej i klina styropianowego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=51.7
jm=mb	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=51.7	1	9,6+16,9+12,6*2	attyki	

[RMS 30]
nz=0.253	0	0.253
np=1
wa=0
wb=0
il=13.0801

[RMS 3655]
nz=0.322	0	0.322
np=1
wa=0
wb=0
il=16.6474

[RMS 3373]
nz=0.047	0	0.047
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4299

[RMS 3656]
nz=0.525	0	0.525
np=1
wa=0
wb=0
il=27.1425

[RMS 3657]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=12.925

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3583]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.031

[RMS 3435]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0569

[POZYCJA]
id=5017
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0506-05	3	0506-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Naprawa pokryć papą termozgrzewalną SBS na osnowie poliestrowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=364
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=364	1	#p118		

[RMS 30]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=251.16

[RMS 3658]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0
il=429.52

[RMS 3377]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=182

[RMS 3659]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=145.6

[RMS 3344]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3660]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.28

[RMS 3376]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.28

[POZYCJA]
id=5018
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0506-05	3	0506-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=obróbki z papy /kołnierze/ elem.metalowych występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem) - papa podkładowa  termozgrzewalna
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=19.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19.6	1	1,4*2+0,95*2+1,05*2+0,4*2+0,5*6+1,4*4+1,7*2		

[RMS 30]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=13.524

[RMS 3661]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0
il=23.128

[RMS 3377]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8

[RMS 3659]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=7.84

[RMS 3344]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3660]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.392

[RMS 3376]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.392

[POZYCJA]
id=5019
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-22 0529-06	0-22	0529-06		1
mpn=1211
na=Obróbki dachowe kominów i attyk - wklejenie klina styropianowego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=19.6
jm=mb obwodu	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19.6	1	#p121		

[RMS 30]
nz=0.245	0	0.245
np=1
wa=0
wb=0
il=4.802

[RMS 3656]
nz=0.525	0	0.525
np=1
wa=0
wb=0
il=10.29

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3435]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0216

[POZYCJA]
id=5047
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-03	4-01	0701-03		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - zbicie odspojonych tynków - przyjęto 25%
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=16.157
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.157	1	#p125*0,25		

[RMS 30]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4016

[POZYCJA]
id=5055
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-01	4-01	0711-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków  z użyciem zaprawy naprawczej
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=16.157
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.157	1	64.628*0,25		

[RMS 30]
nz=1.51	0	1.51
np=1
wa=0
wb=0
il=24.3971

[RMS 3666]
nz=24	0	24
np=1
wa=0
wb=0
il=387.768

[RMS 3410]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1083

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3402]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8079

[RMS 3411]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6463

[POZYCJA]
id=5054
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2611-01	0-23	2611-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=64.628
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=64.6285	1	11.85*4.61+10		

[RMS 30]
nz=0.272	0	0.272
np=1
wa=0
wb=0
il=17.5788

[POZYCJA]
id=5052
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0203-05	AT-31	0203-05		1
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,094,0:0,0911
na=Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty styropianowe gr. 18 cm EPS lambda <= 0,034 W/m2K na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=54.628
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54.6285	1	11.85*4.61		

[RMS 30]
nz=2.1785	0	2.1785
np=1
wa=0
wb=0
il=119.0071

[RMS 3486]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=8.3581

[RMS 3487]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0
il=245.826

[RMS 3488]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=191.198

[RMS 3489]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0983

[RMS 3490]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0
il=64.461

[RMS 3491]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=13.657

[RMS 3492]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=136.57

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3493]
nz=0.0554	0	0.0554
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0264

[RMS 3494]
nz=0.0464	0	0.0464
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5347

[POZYCJA]
id=5053
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0302-05	AT-31	0302-05		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Ocieplenie w systemie ETICS (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty z wełny mineralnej gr. 18 cm na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 30]
nz=2.4881	0	2.4881
np=1
wa=0
wb=0
il=24.881

[RMS 3664]
nz=0.185	0	0.185
np=1
wa=0
wb=0
il=1.85

[RMS 3663]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0
il=100

[RMS 3489]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.022

[RMS 3490]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0
il=11.8

[RMS 3491]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 3492]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3493]
nz=0.0554	0	0.0554
np=1
wa=0
wb=0
il=0.554

[RMS 3494]
nz=0.0464	0	0.0464
np=1
wa=0
wb=0
il=0.464

[POZYCJA]
id=5048
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0203-06	AT-31	0203-06		1
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,094,0:0,0911
na=Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty styropianowe gr. 3 cm na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=3.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.78	1	1,2*9*0,35		

[RMS 30]
nz=2.6553	0	2.6553
np=1
wa=0
wb=0
il=10.037

[RMS 3486]
nz=0.0216	0	0.0216
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0816

[RMS 3487]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0
il=17.01

[RMS 3488]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=13.23

[RMS 3489]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0068

[RMS 3490]
nz=1.643	0	1.643
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2105

[RMS 3498]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.945

[RMS 3492]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=9.45

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3493]
nz=0.0203	0	0.0203
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0767

[RMS 3494]
nz=0.0204	0	0.0204
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0771

[POZYCJA]
id=5049
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0205-05	AT-31	0205-05		1
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płyty styropianowe gr. 18 cm na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 30]
nz=2.1785	0	2.1785
np=1
wa=0
wb=0
il=17.428

[RMS 3486]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=1.224

[RMS 3487]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 3488]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 3489]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0144

[RMS 3490]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0
il=9.44

[RMS 3498]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3499]
nz=5.5	0	5.5
np=1
wa=0
wb=0
il=44

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3493]
nz=0.0554	0	0.0554
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4432

[RMS 3494]
nz=0.0464	0	0.0464
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3712

[POZYCJA]
id=5050
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0702-01	AT-31	0702-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=45
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	5+4,3+6*2+1,2*12+4,5+4,8		

[RMS 30]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2

[RMS 3500]
nz=0.468	0	0.468
np=1
wa=0
wb=0
il=21.06

[RMS 3488]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=38.25

[RMS 3489]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3493]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0315

[RMS 3494]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0225

[POZYCJA]
id=5051
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
mpn=1211
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=1.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.44	1	1,2*0,4*3		

[RMS 30]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.944

[RMS 3425]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7712

[RMS 3424]
nz=0.1118	0	0.1118
np=1
wa=0
wb=0
il=0.161

[RMS 3426]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0014

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3345]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0115

[ELEMENT 2]
na=Zagospodarowanie terenu
wa=0
kn=0	0	0
id=4942
nu=1.4
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Budowa schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych
wa=0
kn=0	0	0
id=4943
nu=1.4.1
wn=		

[POZYCJA]
id=4944
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0312-02	2-01	0312-02		1
mpn=_1211
na=Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat.gr.III)
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=6
jm=dół.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 30]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6617

[POZYCJA]
id=4945
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0203-01	2-02	0203-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu - beton C15/20 z dodatkiem wodoszczelnym W1 wraz zamocowaniem kotew M12 do przykręcania konstrukcji pochylni - (56 szt.)
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=0.654
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.654	1	0.4*0.4*0.6*4+0.3*0.6*1.5		

[RMS 30]
nz=7.83	0	7.83
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1208

[RMS 3559]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6638

[RMS 3359]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0039

[RMS 3360]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 3361]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0085

[RMS 3362]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3989

[RMS 3560]
nz=56	1	56
np=1
wa=0
wb=0
il=56

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3345]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0719

[POZYCJA]
id=4946
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-05 0208-04	2-05	0208-04		1
mpn=_1211
na=Konstrukcja pochylni, z kształtowników zimnogiętych - ramy :100x50x4mm, belki/krawężniki z kątowników 100x50x5mm, słupki balustrady 40x40x3mm, pochwyt z rury 48,3x2,6mm, marki zblachy gr. 5mm - wszystkie elementy ocynkowane.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=0.182
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.021408	1	1,2*2*8,92*0,001	kszt. 100x50x4	
wo=0.050324	1	4,6*2*5,47*0,001	kąt. 100x50x5	
wo=0.04188	1	1*6*2*3,49*0,001	kst. 40x40x3	
wo=0.060944	1	5,2*4*2,93*0,001	rura 48,3x2	
wo=0.007065	1	0,2*0,15*6*39,25*0,001	marki gr. 5mm	

[RMS 30]
nz=95.75	0	95.75
np=1
wa=0
wb=0
il=17.4265

[RMS 3563]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 3564]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0182

[RMS 3567]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.182

[RMS 3636]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2184

[RMS 3570]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3458

[RMS 3637]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3458

[RMS 3572]
nz=23	0	23
np=1
wa=0
wb=0
il=4.186

[POZYCJA]
id=4947
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1210-02	2-02	1210-02		1
mpn=1211
na=Kraty pomostowe pochylni z płaskowników prasowanych 20x2mm, co 15mm, pręt żłobiony co 19mm ocynkowane, montowane za pomocą łączników systemowycg- wszystkie elementy ocynkowane
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=5.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.4	1	4,5*1,2		

[RMS 30]
nz=4.2798	0	4.2798
np=1
wa=0
wb=0
il=23.1109

[RMS 3573]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 3426]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.027

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3574]
nz=0.0149	0	0.0149
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0805

[POZYCJA]
id=4948
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=123,0:1,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - pospółka gr. 30 cm- pod schodami i spocznikiem przy pochylni
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=1.95
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.95	1	6.5*0.3		

[RMS 30]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0
il=8.424

[RMS 3379]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.106

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4996
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=123,0:1,0911
na=Podkłady z kruszywa łamanego gr. 20cm zagęszczonego do Is=>0,98 - pod schodami przy pochylni
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=1.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.3	1	6,5*0,2		

[RMS 30]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0
il=5.616

[RMS 3575]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.404

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4949
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=0.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.65	1	6,5*0,1		

[RMS 30]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0
il=3.419

[RMS 3576]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6695

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4950
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2112-04	2-02	2112-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Stopnie proste blokowe o przekroju do 0.06 m2 (Rx0,5)
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=4.5
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	3*1.5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 30]
nz=5.31	0	5.31
np=1
wa=0
wb=0
il=11.9475

[RMS 3577]
nz=0.019	0	0.019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0855

[RMS 3578]
nz=1.02	0	1.02
np=0
wa=0
wb=0
il=4.59

[RMS 3579]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=2.34

[POZYCJA]
id=4999
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0503-08	6	0503-08		1
mpn=_1211
na=posadzka z płyt betonowych grubości 5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=5.16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.16	1	1,72*3		

[RMS 30]
nz=0.542	0	0.542
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7967

[RMS 3587]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2116

[RMS 3588]
nz=0.0845	0	0.0845
np=1
wa=0
wb=0
il=0.436

[RMS 3589]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0041

[RMS 3590]
nz=0.032	0	0.032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1651

[RMS 3344]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4951
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=123,0:1,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - pochylnia i schody przed garażem
op=0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=20.154
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20.1536	1	0.8*1.9*5.2+(1.12*1.5+5.4*5.36)*0.4		

[RMS 30]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0
il=87.0653

[RMS 3379]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=21.7663

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4952
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0218-01	2-02	0218-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu, beton wodoszczelny W1
op=0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=0.897
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.897	1	5*0,17*0,28*1,5+1,5*0,3*0,6*2		

[RMS 30]
nz=18.8334	0	18.8334
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8936

[RMS 3580]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9149

[RMS 3359]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0054

[RMS 3360]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0619

[RMS 3362]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.897

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3345]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0718

[RMS 3363]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1794

[POZYCJA]
id=4954
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-02	2-02	1101-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Warstwa wyrównawcza z betonu B10 - spocznik przed wjazdem do garażu
op=0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=0.945
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.94458	1	1,82*5,19*0,1		

[RMS 30]
nz=5.95	0	5.95
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6227

[RMS 3585]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9639

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3586]
nz=1.53	0	1.53
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4458

[POZYCJA]
id=4956
pd=						1
mpn=_1211
na=wycieraczka stalowa w ramie z kątownika - ocynkowana. 100x50cm wpuszczona w posadzkę
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 30]
nz=0.542	0	0.542
np=1
wa=0
wb=0
il=1.084

[RMS 3591]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.02

[RMS 3589]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0016

[POZYCJA]
id=5001
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1207-02	2-02	1207-02		1
mpn=_1211
na=Balustrady schodowe z rur stalowych DN50mm, ocynkowane - baustrada schodów przy garażu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=2.2
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	2,2		

[RMS 30]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0
il=5.324

[RMS 3638]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 3426]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0044

[RMS 3639]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.088

[RMS 3640]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.088

[RMS 3641]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.022

[RMS 3642]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[RMS 3345]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.022

[ELEMENT 3]
na=nawierzchnie utwardzone
wa=0
kn=0	0	0
id=4957
nu=1.4.2
wn=		

[POZYCJA]
id=4958
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-02	2-01	0121-02		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie - sprawdzenie rzędnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=0.07
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.07	1	0.07		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 30]
nz=57.8	0	57.8
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8639

[RMS 3592]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0028

[RMS 3593]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0112

[RMS 3594]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 3595]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.161

[POZYCJA]
id=4959
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0811-02	2-31	0811-02		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=122
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=122	1	67+55		

[RMS 30]
nz=0.2436	0	0.2436
np=1
wa=0
wb=0
il=29.7192

[POZYCJA]
id=4960
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01	2-01	0126-01		1
mpn=_1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=713.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=713.6	1	639,2+57,2+17,2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 30]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7478

[RMS 3353]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=1.784

[POZYCJA]
id=4961
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0201-02	2-01	0201-02		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=107.04
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=107.04	1	#p148*0,15		

[RMS 30]
nz=0.2264	0	0.2264
np=1
wa=0
wb=0
il=24.2339

[RMS 3354]
nz=0.0942	0	0.0942
np=1
wa=0
wb=0
il=10.0832

[RMS 3596]
nz=0.2232	0	0.2232
np=1
wa=0
wb=0
il=23.8913

[POZYCJA]
id=4962
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0101-03	6	0101-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników
op=0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=713.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=713.6	1	#p148		

[RMS 30]
nz=0.0336	0	0.0336
np=1
wa=0
wb=0
il=23.977

[RMS 3597]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0675

[RMS 3598]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8515

[POZYCJA]
id=4963
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		1
mpn=_1211
na=Dowóz pospółki samochodami samowyładowczymi na odległość do 19 km grunt.kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=107.04
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=107.04	1	#p148*0,5*0,3		

[RMS 30]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=109.1808

[RMS 3600]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=107.04

[RMS 3599]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=67.4352

[POZYCJA]
id=4964
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem
op=0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=5.362
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.3625	1	(131+12)*0.25*0.15		

[RMS 30]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0
il=48.3652

[RMS 3601]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2145

[RMS 3602]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4477

[RMS 3410]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5201

[RMS 3344]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3576]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=5.5765

[POZYCJA]
id=4965
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-05	2-31	0403-05		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=47
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	24,3+8+5,4+9,3		

[RMS 30]
nz=0.3255	0	0.3255
np=1
wa=0
wb=0
il=15.2985

[RMS 3603]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=47.94

[RMS 3602]
nz=0.0111	0	0.0111
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5217

[RMS 3407]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1504

[RMS 3410]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1927

[RMS 3344]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5002
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
mpn=_1211
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=102
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=102	1	90+12		

[RMS 30]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=43.758

[RMS 3643]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=104.04

[RMS 3602]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2954

[RMS 3407]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3978

[RMS 3410]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4284

[RMS 3344]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4966
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0404-05	6	0404-05		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=78.6
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=78.6	1	78,6		

[RMS 30]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0
il=21.7722

[RMS 3604]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=80.172

[RMS 3588]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4323

[RMS 3589]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1258

[RMS 3605]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[RMS 3344]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4967
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0404-02	6	0404-02		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=29.6
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29.6	1	29,6		

[RMS 30]
nz=0.204	0	0.204
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0384

[RMS 3606]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=30.192

[RMS 3588]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1391

[RMS 3344]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4968
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-01 + KNR 2-31 0114-02	2-31	0114-01 + KNR 2-31 0114-02		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=722.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=722.2	1	639.2+57.2+17.2*1,5		

[RMS 30]
nz=0.0118	0	0.0168-0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=8.522

[RMS 3607]
nz=0.1225	0	0.2455-0.123
np=1
wa=0
wb=0
il=88.4695

[RMS 3410]
nz=0.01	0	0.02-0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=7.222

[RMS 3344]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3597]
nz=0.0016	0	0.0026-0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1555

[RMS 3608]
nz=0.0142	0	0.0182-0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2552

[POZYCJA]
id=4969
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0113-02	6	0113-02		1
mpn=_1211
na=Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 gr. 25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=639.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=639.2	1	639,2		

[RMS 30]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=19.8152

[RMS 3609]
nz=0.424	0	0.424
np=1
wa=0
wb=0
il=271.0208

[RMS 3605]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.784

[RMS 3344]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3597]
nz=0.0037	0	0.0037
np=1
wa=0
wb=0
il=2.365

[RMS 3610]
nz=0.0452	0	0.0452
np=1
wa=0
wb=0
il=28.8918

[POZYCJA]
id=4970
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=639.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=639.2	1	#p158		

[RMS 30]
nz=1.3032	0	1.3032
np=1
wa=0
wb=0
il=833.0054

[RMS 3644]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=655.18

[RMS 3602]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0
il=52.2866

[RMS 3645]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4786

[RMS 3410]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=17.2584

[RMS 3344]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3612]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=83.096

[RMS 3613]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=15.98

[POZYCJA]
id=5004
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0113-06	6	0113-06		1
mpn=_1211
na=Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego 30% kruszywem drogowym łamanym gr. 15 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=57.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=57.2	1	57,2		

[RMS 30]
nz=0.0309	0	0.0309
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7675

[RMS 3646]
nz=0.0954	0	0.318*0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4569

[RMS 3648]
nz=0.2226	0	0.318*0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=12.7327

[RMS 3647]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0
il=0.818

[RMS 3590]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.858

[RMS 3344]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3597]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2231

[RMS 3610]
nz=0.0347	0	0.0347
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9848

[POZYCJA]
id=5005
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-02	2-31	0511-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=74.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=74.4	1	57,2+17,2		

[RMS 30]
nz=1.2342	0	1.2342
np=1
wa=0
wb=0
il=91.8245

[RMS 3649]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=76.26

[RMS 3602]
nz=0.0788	0	0.0788
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8627

[RMS 3645]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8705

[RMS 3410]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9344

[RMS 3344]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3612]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=9.672

[RMS 3613]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=1.86

[POZYCJA]
id=4971
pd=						1
mpn=_121,0:1,0911
na=ogrodzenie zbiorników z gazem - ogrodzenie wys. 1,5m systemowe z paneli ogrodzeniowych z drutu 5,2 powlekanego na słupkach stlowych, z cokołem betonowym prefabrykowanym i bramą systemową 400x1150cm, rozwierną z zamknięciem na kłódkę.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=24
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 30]
nz=1.1423	0	1.1423
np=1
wa=0
wb=0
il=27.4152

[RMS 3614]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=24.6

[RMS 3615]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3410]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.528

[RMS 3344]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3612]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 3613]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[ELEMENT 1]
na=Wyposażenie remizy OSP
wa=0
kn=0	0	0
id=4972
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=4973
pd=						0
na=Dostawa i montaż wyposażenia - szafki szatni
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=16
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 3616]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[POZYCJA]
id=4974
pd=						0
na=Dostawa i montaż wyposażenia - szafki kuchenne
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 3617]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=4975
pd=						0
na=Dostawa i montaż wyposażenia - regał biurowy
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 3618]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4976
pd=						0
na=Dostawa i montaż wyposażenia - biurko + kontenerek
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 3619]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4977
pd=						0
na=Dostawa i montaż wyposażenia - fotel biurowy
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 3620]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4978
pd=						0
na=Dostawa i montaż wyposażenia - krzesła
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 3621]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[POZYCJA]
id=4979
pd=						0
na=Dostawa i montaż wyposażenia - ławki
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 3621]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=4980
pd=						0
na=Dostawa i montaż wyposażenia -  stół jadalnia
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 3622]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=4981
pd=						0
na=Dostawa i montaż wyposażenia -  kuchenka elektr.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 3623]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4982
pd=						0
na=Dostawa i montaż wyposażenia -  lodówka
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 3624]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4983
pd=						0
na=Dostawa i montaż wyposażenia -  lzlewozmywak z armaturą
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 3625]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4984
pd=						0
na=Dostawa i montaż wyposażenia -  wieszak
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 3626]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=4985
pd=						0
na=Dostawa i montaż wyposażenia -  wwyposażenie ustępu dla niepełnosprawnych: poręcze uchylne 80cm - 2 szt., lustro uchylne - 1 szt., zasobnik na mydło - 1 szt., zasobnik na papier - 1 szt., zasobnik na ręczniki papierowe - 1 szt.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 3627]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=5006
pd=						0
na=Dostawa i montaż wyposażenia -  system przyzywowy w ustępie dla niepełnosprawnych: zasilanie 24V, przycisk dzwonka, przycisk zwolnienia, dzwonek, lampka sygnalizacyjna (2 szt.), komplet okablowania.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 3650]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4986
pd=						0
na=Dostawa i montaż wyposażenia -  hydrant wewnętrzny z e skrzynką natynkową , DN 25 z wężem półsztywnym dł. 30 m
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 3628]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Uzupełnienia
wa=0
kn=0	0	0
id=5058
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=5059
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-03	4-01	0336-03		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=3
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1,5*2		

[RMS 30]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[POZYCJA]
id=5060
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0317-05	4-01	0317-05		1
mpn=_1211
na=wciągnięcie i ułożenie belek stalowych UPN100
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=3
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1,5*2		

[RMS 30]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[RMS 3668]
nz=24.44	0	24.44
np=1
wa=0
wb=0
il=73.32

[RMS 3669]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3402]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=5061
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0123-07	2-02	0123-07		1
mpn=_1211
na=Okładanie (szpałdowanie) belek płytkami z bet.komórk.grubości 6 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=0.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	1.5*2*0,1		

[RMS 30]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=0.216

[RMS 3670]
nz=9	0	9
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 3671]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0069

[RMS 3344]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3371]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[POZYCJA]
id=5062
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0403-04	6	0403-04		1
mpn=_1211
na=Palisada betonowa 12x14x120 cm na ławie betonowej.
uw=poz. zast.
op=0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=2.2
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	1,5+0,7		

[RMS 30]
nz=0.755	0	0.755
np=1
wa=0
wb=0
il=1.661

[RMS 3672]
nz=0.039	0	0.039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0858

[RMS 3673]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 3675]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.244

[RMS 3588]
nz=0.026	0	0.026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0572

[RMS 3589]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0108

[RMS 3590]
nz=0.0219	0	0.0219
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0482

[RMS 3344]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

