[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.16
nan=Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Starej Kamionce - INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE
pe=2
op=0
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	12	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	4	1	10	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
kwn=zł		1	24.11.2021 8:7:47
wk=0
na=Koszty porednie	Zysk	Koszty zakupu	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nb=Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Starej Kamionce - INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE
ab=Stara Kamionka gm. Sokółka dz nr 282/2, 282/4,282/7,282/8,282/9,282/10
ni=Gmina Sokółka
ai=16-100 SOKÓŁKA, Pl. Kociuszki 1
br=instalacyje sanitarne
nk=mgr inż. arch. Marcin Tur
npn=inz. Krzysztof Ciuńczyk
dt=06.12.2022
kln=Kalkulacj. wykonano na podstawie:1310Rozporz.dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw1310sporz.dzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)1310Rozporz.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre.lenia metod i1310podstaw sporz.dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac1310projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre.lonych w programie1310funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).1310Rozporz.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego.owego1310zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru1310robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)1310Podstaw. do sporz.dzenia kosztorysu stanowi.:1310- katalogi nak.adow rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstawy wycenyh1310- przedmiar robot wykonany na podstawie obmiarow z natury1310- założenia wyjciowe do kosztorysowania1310- zastosowano ceny rednie krajowe wg. wydawnictwa .SEKOCENBUDh na dzień.1310sporzšdzenia kosztorysu, uzupełnione o wartoci z rynku lokalnego1310
cpv=45112100-6	Roboty w zakresie kopania rowów
cpv=45231220-3	Roboty budowlane w zakresie gazocišgów
cpv=45232140-5	Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
cpv=45232150-8	Roboty w zakresie rurocišgów do przesyłu wody
cpv=45232410-9	Roboty w zakresie kanalizacji ciekowej

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty porednie
wa=67.1	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=11	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=zbiornik podziemny na gaz 4850L +stacja red I stopnia + płyta + uziom i ochrona
id=	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 31]
ty=R
na=Robocizna razem
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=1028.9489

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Separatorlaelowy z osadnikiem o przepływie maks.1l/s
id=5430104	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Rurociagi cieplne preizolowane c.o.  2x40x3,7 /140 osłonie 140 mm
id=5000999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=44

[RMS ZEST 45]
ty=S
na=Samochód samowyładowawczy pow. 15,0-20 t (1)
id=0039814	2
jm=m-g	148
ce=0
il=66.5038

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Zbiornik szczelny betonowy Vmax=9,9m3 dn 2000+ właz typu ciężkiego
id=6333499	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 160 SN8
id=5601202	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35.394

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1 MPa, do wody fi 50mm
id=5603044	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=147.39

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gšsienicowym 0,40 m3 (1)
id=0011162	2
jm=m-g	148
ce=0
il=21.383

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Rura z PCW 250+manszety+płozy
id=5601202	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.24

[RMS ZEST 46]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t
id=39811	2
jm=m-g	148
ce=0
il=15.157

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=zasuwa dn440 (PE dn50) + trzpień+skrzynka
id=	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. I
id=2600200	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6617

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Kształtki przyłaczeniowe  do co preizolowane 2x40x3,7 /140 osłonie 140 mm
id=	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Prace geodezyjne
id=	2
jm=1	999
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Klamry ciesielskie o kształcie litery U z prętów stalowych z końcami zaostrzonymi
id=1341200	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=81.0192

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Drewno iglaste okršgłe, korowane, nasycone na stemple
id=2645050	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7967

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Wodomierz do wody zimnej skrzydełkowy fi 32mm
id=6305003	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 23]
ty=S
na=prociarka do rur PE
id=0071270	2
jm=m-g	148
ce=0
il=7.4588

[RMS ZEST 47]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
id=39521	2
jm=m-g	148
ce=0
il=8.5544

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=szafka nascienna na budynku 420*250*200
id=5728004	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=Kop.-spych.na p.cišg.0,15m3(1)
id=11111	2
jm=m-g	148
ce=0
il=5.7227

[RMS ZEST 55]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg
id=12622	2
jm=m-g	148
ce=0
il=20.2124

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Właz kanałowy żeliwny typu ciężkiego fi 600mm kl. D (40 t)
id=6330121	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Rura osłonowa (PE, PEHD) dn 63mm PE100, PN10+manszety i płozy
id=5603044	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.16

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=samochód skrzyniowy
id=39500	2
jm=m-g	148
ce=0
il=4.8421

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Reduktor II stopnia
id=6341899	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1 MPa, do wody fi 32mm
id=5603044	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.46

[RMS ZEST 73]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4t (1)
id=31112	2
jm=m-g	148
ce=0
il=3.04

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=nawiertka elektrooporowa PE -  DN 110 z odejsciem DN50
id=	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Zawór zwrotny antyskażeniowy dn 40(do montażu przy wodomierzu) 1 MPa, 80 st.C ty
id=5700999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=wkładka "in situ" fi 160 mm
id=3	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno
id=1124099	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=45.9109

[RMS ZEST 41]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)
id=39511	2
jm=m-g	148
ce=0
il=2.8704

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=trzon studzienki rura karbowana o r. 400 mm
id=6333299	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.05

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=zawór lub kurek odcinajacy dn 40 gwontowany
id=	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=kineta/dno studzienki z PP fi 400mm
id=6333499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 50 mm
id=5031062	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.14

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=rura teleskopowa fi 400 mm, h
id=6333399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Przejcia szczelne, krótkie PS  dla rurocišgów o r. 150-200 mm
id=3	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=rury stalowe gwintowane ocynkowane r.50 mm
id=5031060	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U
id=1341200	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.556

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
id=2600622	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.06

[RMS ZEST 44]
ty=S
na=Samochód samowyładowawczy do 5,0 t (1)
id=0039811	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.655

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane r.12-14cm
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.12

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Piasek zwykły
id=1601801	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.8467

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II
id=2641810	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0345

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=tama z folii PE do znakowania tras
id=1560510	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=zawory kulowe do gazu, gwintowane # 25 mm
id=5721093	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Piasek - naturalny kopany
id=SEK0001	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.1265

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Piercień uszczelniajšcy gumowy fi 125 mm
id=2	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=woda z rurocišgu
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.1592

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=łšczniki redukcyjne
id=6341899	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Woda z rurocišgu''
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.7428

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t
id=39511	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.5

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Tama z polichlorku winylu
id=1562999	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.II
id=2640010	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0207

[RMS ZEST 65]
ty=S
na=Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h
id=12521	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.4719

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Pospółka - uziarnienie 0-63mm
id=1602112	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste # 70 mm
id=3951300	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.11

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Łšcznik z żeliwa cišgliwego, czarny fi 20mm
id=5109905	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Woda z rurocišgu'''
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.8714

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Uchwyt do rurocišgów pionowych i poziomych fi 20 - 25mm
id=6601004	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0.9t
id=0039511	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.5253

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Woda
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.6

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Uchwyt do rurocišgów pionowych i poziomych fi 32 - 40mm
id=6601006	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 7
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.05

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Podchloryn sodowy
id=1410800	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.69

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=Robocizna
id=0000001	2
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 27]
ty=R
na=Robocizna
id=0000001	2
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 28]
ty=R
na=Robocizna razem
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 29]
ty=R
na=Robocizna razem
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 30]
ty=R
na=Robocizna razem
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 75]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze(M)
id=0000000	2
jm=%	147
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Zewnetrzne przyłšcza gazu, kanalizacji saniatrnej i wody
wa=0
kn=0	0	0
id=46
nu=1
cpv=45232410-9
wn=			

[ELEMENT 2]
na=Zewnętrzna kanalizacja sanitarna ze zbiornikiem szczelnymi Vmax=9,9m3
wa=0
kn=0	0	0
id=47
nu=1.1
cpv=45112100-6
wn=			

[POZYCJA]
id=1
pd=KNNR 1	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Wytyczenie tras + mapa poinwentaryzacyjna
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=1 kpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=30	0	30
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 50]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[RMS 43]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[POZYCJA]
id=2
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-02	1	0202-02		1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=48.58
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=48.58	1	(18,9+15,8)*1*1,4		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5904

[RMS 9]
nz=0.104	0	0.104
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0523

[RMS 46]
nz=0.312	0	0.312
np=1
wa=0
wb=0
il=15.157

[POZYCJA]
id=3
pd=KNNR 1	KNNR	1 0313-02	1	0313-02		1
na=Umocnienie cian wykopów,wraz z rozbiórkš, stalowymi palami szalunkowymi (wypraskami)w gruntach suchych. Umocnienie pełne wykopów w gruncie kat. I-IV o szerokoci 1,0m igłębokoci 6,0m
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=97.16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=97.16	1	(18,9+15,8)*1,4*2		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=68.9836

[RMS 16]
nz=0.068	0	0.068
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6069

[RMS 2]
nz=0.00098	0	0.00098
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0952

[RMS 4]
nz=0.00118	0	0.00118
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1146

[RMS 7]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=11.6592

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-03	4	1411-03		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=0.694
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=0.694	1	(18,9+15,8)*0,2*0,1		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2908

[RMS 18]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8467

[RMS 75]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 65]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4719

[POZYCJA]
id=5
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-05	1	0214-05		1
na=Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie lunym 25 cm) - kat.gr. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=47.8827
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=5

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=47.88267	1	(18,9+15,8)*1*1,4 -3,14*0,08^2*(18,9+15,8)		
wo=0.00003	1	0.00003	korekta obmiaru	

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=0.227	0	0.227
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8694

[RMS 55]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6078

[RMS 9]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6704

[POZYCJA]
id=6
pd=KNNR	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		0
na=Kanały z rur PVC łšczonych na wcisk o r. zewn. 160 mm SN8 lite
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=34.7
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=34.7	1	(18,9+15,8)		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0
il=11.9715

[RMS 35]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=35.394

[RMS 75]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2776

[POZYCJA]
id=7
pd=KNNR	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		0
na=Kanały z rur PVC250-rura sołonowa + płozy + manszety
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=12
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=12	1	6,5+5,5		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0
il=4.14

[RMS 34]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 75]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.096

[POZYCJA]
id=8
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 2017-03	4	2017-03		1
na=Przejcia szczelne, krótkie PS  dla rurocišgów o r. 150-200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=przejcie	105
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=3.72	0	3.72
np=1
wa=0
wb=0
il=3.72

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 75]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 41]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=9
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1610-02	4	1610-02		1
na=Próba wodna szczelnoci kanałów rurowych o r.nominalnej 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2

[RMS 3]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 5]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 61]
nz=1.73	0	1.73
np=1
wa=0
wb=0
il=3.46

[RMS 40]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 75]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1417-02	4	1417-02		1
na=Zbiorniki szczelne Vmax 9,9m3 z kręgów betonowych i dennicš na uszczelkach rednicy dn 2000 przykryte włazem typu ciężkiego
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 75]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=11
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1417-02	4	1417-02		1
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe o r 400 mm - zamknięcie rurš teleskopowš i włazem typu przejazdowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=6	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=65.1	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.5	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0
il=2.42

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 54]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 21]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 58]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 75]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=12
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-01	4	1413-01		1
na=Separator lamelowy z osadnikiem o przepływie maks.1l/s+właż typu ciężkiego
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=ST-S-5.4.5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=10.2	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.5	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.7	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=21.3	0	21.3
np=1
wa=0
wb=0
il=21.3

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 66]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 75]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=2.35	0	2.35
np=1
wa=0
wb=0
il=2.35

[RMS 73]
nz=3.04	0	3.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.04

[ELEMENT 2]
na=Przyłšcze wodociagowe - roboty ziemne i montazowe
wa=0
kn=0	0	0
id=48
nu=1.2
cpv=45232150-8
wn=			

[POZYCJA]
id=13
pd=KNNR 1	KNNR	1 0202-06	1	0202-06		1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległoć do 1km. Koparkš o pojemnoci łyżki 0,40m3 w gruncie kat.III-IV transport samochodami do 15-20t
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=289
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=289	1	(144,5*1*2)		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=0
wb=0
il=54.332

[RMS 10]
nz=0.0672	0	0.0672
np=1
wa=0
wb=0
il=19.4208

[RMS 45]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0
il=60.401

[POZYCJA]
id=14
pd=KNNR 1	KNNR	1 0313-02	1	0313-02		1
na=Umocnienie cian wykopów,wraz z rozbiórkš, stalowymi palami szalunkowymi (wypraskami)w gruntach suchych. Umocnienie pełne wykopów w gruncie kat. I-IV o szerokoci 1,0m igłębokoci 6,0m
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=578
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=578	1	(144,5*2*2)		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=410.38

[RMS 16]
nz=0.068	0	0.068
np=1
wa=0
wb=0
il=39.304

[RMS 2]
nz=0.00098	0	0.00098
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5664

[RMS 4]
nz=0.00118	0	0.00118
np=1
wa=0
wb=0
il=0.682

[RMS 7]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=69.36

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15
pd=KNNR 1	KNNR	1 0608-0101	1	0608-0101		1
na=Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki piaskowej z przygotowaniemkruszywa
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1.445
jm=1 m3	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=1.445	1	(144,5*0,1*0,1)		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=6.6	0	6.6
np=1
wa=0
wb=0
il=9.537

[RMS 17]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8207

[RMS 44]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.289

[POZYCJA]
id=16
pd=KNNR 1	KNNR	1 0318-05	1	0318-05		1
na=Zasypanie wykopów szerokoci 0,8-2,5 m o cianach pionowych. Głębokoć wykopu 6,0m, grunt kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=47.2061
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=5

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=47.20607	1	(144,5*1*1,8) *144,5 *0,02^2*3,14		
wo=0.00003	1	0.00003	korekta obmiaru	

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=63.7282

[POZYCJA]
id=17
pd=KNNR 1	KNNR	1 0408-02	1	0408-02		1
na=Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Nasypy z gruntu spoistego kat. III zagęszczane ubijakami mechanicznymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=47.2061
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=5

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=47.20607	1	(144,5*1*1,8) *144,5 *0,02^2*3,14		
wo=0.00003	1	0.00003	korekta obmiaru	

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9133

[RMS 55]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4971

[POZYCJA]
id=18
pd=KNNR 4	KNNR	4 1009-01	4	1009-01		1
na=Rurocišgi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurocišg o rednicy zewnętrznej 50mm PE100, PN10
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=144.5
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=144.5	1	144,5		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0
il=32.368

[RMS 37]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=147.39

[RMS 75]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0519

[RMS 23]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1413

[POZYCJA]
id=19
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1702-03	4	1702-03		1
na=Wcinka projektowanego przyłšcza do przyłšcza o parametrach sieci dn PEdn110 + zasuwa odcinajaca dn 40 z końcówkami do zgrzania rur (PE) dn50 z trzpieniem i skrzynkš
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=5.12	0	5.12
np=1
wa=0
wb=0
il=5.12

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 75]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 42]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=20
pd=KNNR	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		0
na=Próba wodna szczelnoci sieci wodocišgowych z rur typu PE o r. do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1.38
jm=200m-1próba	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.38	1	1.38		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=8.74	0	8.74
np=1
wa=0
wb=0
il=12.0612

[RMS 8]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0
il=8.556

[RMS 63]
nz=3.53	0	3.53
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8714

[RMS 11]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0345

[RMS 1]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0207

[RMS 38]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.07

[RMS 75]
nz=10	0	10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3608

[POZYCJA]
id=21
pd=KNNR	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		0
na=Dezynfekcja rurocišgów sieci wodocišgowych o r.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1.38
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.38	1	1.38		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=4.09	0	4.09
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6442

[RMS 62]
nz=7.06	0	7.06
np=1
wa=0
wb=0
il=9.7428

[RMS 20]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 38]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.07

[RMS 75]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 41]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1804

[POZYCJA]
id=22
pd=KNNR	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		0
na=Jednokrotne płukanie sieci wodocišgowej o r. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1.38
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.38	1	1.38		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9108

[RMS 61]
nz=4.24	0	4.24
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8512

[RMS 75]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=23
pd=KNNR 4	KNNR	4 0122-0101	4	0122-0101		1
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejć do wodomierzy skrzydełkowych, w rurocišgachstalowych.  Podejcie do wodomierza skrzydełkowego domowego w rurocišgu o rednicy 20mm; zawory kulowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 13]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 56]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 75]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=24
pd=KNNR 4	KNNR	4 0140-03	4	0140-03		1
na=Zestaw wodomierzowy W.Z. dn 32 + zawór antyskażeniowy EA dn40 + zawór odcinajšcy dn 40mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 69]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 75]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Przyłšcze gazu płynnego ze zbiornikiem podziemnym gazowym V 4850dm3
wa=0
kn=0	0	0
id=49
nu=1.3
cpv=45231220-3
wn=			

[POZYCJA]
id=25
pd=KNNR 1	KNNR	1 0202-06	1	0202-06		1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległoć do 1km. Koparkš o pojemnoci łyżki 0,40m3 w gruncie kat.III-IV transport samochodami do 15-20t
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=9.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=9.2	1	23*0,8*0,5		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7296

[RMS 10]
nz=0.0672	0	0.0672
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6182

[RMS 45]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9228

[POZYCJA]
id=26
pd=KNNR 1	KNNR	1 0608-0101	1	0608-0101		1
na=Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki piaskowej z przygotowaniemkruszywa
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=0.23
jm=1 m3	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=0.23	1	23*0,1*0,1		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=6.6	0	6.6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.518

[RMS 17]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2898

[RMS 44]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.046

[POZYCJA]
id=27
pd=KNNR 1	KNNR	1 0318-05	1	0318-05		1
na=Zasypanie wykopów szerokoci 0,8-2,5 m o cianach pionowych. Głębokoć wykopu 6,0m, grunt kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=9.1815
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=5

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=9.18151	1	23*0,8*0,5 -23 *0,016^2*3,14		
wo=-0.00001	1	-0.00001	korekta obmiaru	

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=12.395

[POZYCJA]
id=28
pd=KNNR 1	KNNR	1 0408-02	1	0408-02		1
na=Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Nasypy z gruntu spoistego kat. III zagęszczane ubijakami mechanicznymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=9.1815
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=5

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=9.18151	1	23*0,8*0,5 -23*0,016^2*3,14		
wo=-0.00001	1	-0.00001	korekta obmiaru	

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9281

[RMS 55]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6527

[POZYCJA]
id=29
pd=KNNR 4	KNNR	4 1009-01	4	1009-01		1
na=Rurocišgi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurocišg o rednicy zewnętrznej 32mm PE100, PN10
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=23
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0
il=5.152

[RMS 36]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=23.46

[RMS 75]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3266

[RMS 23]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9775

[POZYCJA]
id=30
pd=KNNR 4	KNNR	4 1009-01	4	1009-01		1
na=Rura osłonowa (PE, PEHD). Rurocišg o rednicy zewnętrznej 63mm PE100, PN10+manszety+płozy
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=8
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0
il=1.792

[RMS 32]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 75]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 48]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1136

[RMS 23]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[POZYCJA]
id=31
pd=KNR 2-19	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
na=Oznakowanie trasy gazocišgu ułożonego w ziemi tamš z tworzywa sztucznego. Tama z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=23
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1817

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=23

[RMS 75]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 43]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0253

[POZYCJA]
id=32
pd=KNNR 4	KNNR	4 0308-03	4	0308-03		1
na=Reduktor II stopnia
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=1.63	0	1.63
np=1
wa=0
wb=0
il=1.63

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 57]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 75]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=33
pd=KNNR 4	KNNR	4 0312-0301	4	0312-0301		1
na=Kurki gazowe przelotowe dn 25 + szafka nascienna na budynku 420*250*200
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 75]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=34
pd=Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Kalkulacja własna - zbiornik podziemny V4850 na gaz ze stacja redukcyjnš I stopnia + płyta prefabrykowana + uziom i oschrona katodowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=7.8	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 2]
na=Przyłšcze c.o. z pomiędzy budynkami
wa=0
kn=0	0	0
id=50
nu=1.4
cpv=45232140-5
wn=			

[POZYCJA]
id=35
pd=KNNR 1	KNNR	1 0111-01	1	0111-01		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wytyczenie trasy oraz mapa poinwentaryzacyjna
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=1 kpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=6.2	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.5	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.7	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=36
pd=KNNR 1	KNNR	1 0202-06	1	0202-06		1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległoć do 1km. Koparkš o pojemnoci łyżki 0,40m3 w gruncie kat.III-IV transport samochodami do 15-20t
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=20
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=20	1	40*1*0,5		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=6.2	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.5	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.7	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 10]
nz=0.0672	0	0.0672
np=1
wa=0
wb=0
il=1.344

[RMS 45]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0
il=4.18

[POZYCJA]
id=37
pd=KNNR 1	KNNR	1 0608-0101	1	0608-0101		1
na=Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki piaskowej z przygotowaniemkruszywa
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1.6
jm=1 m3	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=1.6	1	40*0,2*0,2		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=6.2	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.5	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.7	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=6.6	0	6.6
np=1
wa=0
wb=0
il=10.56

[RMS 17]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=2.016

[RMS 44]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[POZYCJA]
id=38
pd=KNNR 1	KNNR	1 0318-05	1	0318-05		1
na=Zasypanie wykopów szerokoci 0,8-2,5 m o cianach pionowych. Głębokoć wykopu 6,0m, grunt kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=19.1936
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=4

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=19.1936	1	40*1*0,5 -3,15*0,08^2*40		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=6.2	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.5	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.7	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=25.9114

[POZYCJA]
id=39
pd=KNNR 1	KNNR	1 0408-02	1	0408-02		1
na=Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Nasypy z gruntu spoistego kat. III zagęszczane ubijakami mechanicznymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=19.1936
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=4

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=19.1936	1	40*1*0,5 -3,15*0,08^2*40		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=6.2	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.5	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.7	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0307

[RMS 55]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4548

[POZYCJA]
id=40
pd=KNR 2-20	KNR	2-20 0205-01	2-20	0205-01		1
na=Pozycja zastepcza - Rurociagi cieplne do centralnego ogrzewania z tworzyw sztucznych  2x40x3,7 /140 osłonie 140 mm  + kształki przyłšczeniowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=40
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu
wa=6.2	1	0	PLN
op=1	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=64.5	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=10.7	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=3.3807	0	3.3807
np=1
wa=0
wb=0
il=135.228

[RMS 39]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=44

[RMS 12]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 75]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 47]
nz=0.092	0	0.092
np=1
wa=0
wb=0
il=3.68

[POZYCJA]
id=41
pd=KNNR	KNNR	4 2017-14	4	2017-14		0
na=Przejcia przez cianę betonowš o gruboci 30-40 cm dla rurocišgów o r. 25-63 mm - Piercień uszczelniajšcy gumowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2
jm=przejcie	105
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=66.7	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=6.55	0	6.55
np=1
wa=0
wb=0
il=13.1

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 75]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 41]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[POZYCJA]
id=42
pd=KNNR	KNNR	4 2106-01	4	2106-01		0
na=Próby szczelnoci rurocišgów sieci cieplnych o rednicy do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=80
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=66.7	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4

[RMS 60]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 75]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43
pd=KNNR	KNNR	4 2107-01	4	2107-01		0
na=Uruchomienie rurocišgów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długoci o r. do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=66.7	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[POZYCJA]
id=44
pd=KNR	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		0
na=Oznakowanie trasy sieci cieplnej preizolowanej ułożonej w ziemi tamš z tworzywa sztucznego
uw=P.z.
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=40
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=66.7	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 53]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=45
pd=KNNR	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		0
na=Jednokrotne płukanie sieci cieplnej o r. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=0.2
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0.2		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty porednie
wa=66.7	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk
wa=12.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS 31]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=0.132

[RMS 61]
nz=4.24	0	4.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.848

[RMS 75]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

